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1
ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1   
Hlavné ciele a úlohy UŠ Pravenec – Pod Mokraďou


Hlavným cieľom urbanistickej štúdie Pravenec – Pod Mokraďou je vytvorenie zastavovacieho plánu pre možnosť ďalšieho územného rozvoja obce Pravenec. Poskytnúť možnosť pre odkúpenie pozemkov na rodinný a inú výstavbu. V súčasnosti,  riešené územie štúdie je prevažne poľnohospodárskeho charakteru a svojim ďalším rozvojovým potenciálom, ponúka veľmi dôležité prepojenie obce Pravenec – dedina a jej vzdialenejšej časti Pravenec – kolónia. Tie v súčasnom období majú zložité vzájomné pešie dopravné prepojenie a taktiež absenciou hmotovo-priestorovej štruktúry, ktorá by pomohla vytvoriť z obce ucelené vidiecke sídlo. 

Navrhované zámery zodpovedajú vykresleným rozvojovým plochám schváleného Územného plánu obce Pravenec. Upravujú však rozdelenie územia jeho novou sídelnou štruktúrou a spresňujú funkčnú náplň, z dôvodu spresnenia existujúcich inžinierskych sietí s ich ochrannými a bezpečnostnými pásmami. Tie v silnej miere ovplyvňujú samotný urbanistický návrh. Štúdia plní požiadavky ÚP z hľadiska funkčného, hmotovo-priestorového a taktiež navrhovanej dopravnej, technickej infraštruktúry , ako aj ochrany prírody a i.

Cieľom urbanistickej štúdie Pravenec – Pod Mokraďou je:

- doplniť absentujúcu štruktúru  vidieckeho osídlenia medzi dvomi časťami obce   

- riešiť túto zónu ako individuálnu bytovú zástavbu rodinných domov, radových rodinných 

  domov, remeselných domov, či malých bytových domov 

- podľa funkčných plôch ÚP Pravenec riešiť aj občiansku vybavenosť    a plochy   rekreačného a športového charakteru, avšak priestorovo ich usporadúva podľa spresnených podkladov inžinierskych sietí

- hlavným zámerom pri tvorbe štúdie bolo vytvoriť štruktúru verejných priestorov, ktoré by podporili a zabezpečili hmotovo-priestorový charakter  a usporiadanie novo vznikajúcej časti obce tak aby mala identitu a charakteristiku jej pôvodných častí

- zamerať sa na vytvorenie pešej  priestorovej štruktúry, vytvorenie plôch verejného a poloverejného charakteru. 

- vytvoriť priestor pre dobré pešie, cyklistické a dopravné prepojenie medzi týmito dvomi časťami 

-vytvoriť športové zariadenia (korčuliarsky okruh, ihriská pre petanque, skate park, trial bike park, stolný tenis, v areály  novej školy futbalové ihrisko s bežeckou dráhou a volejbalové ihrisko)

- poskytnúť rôznorodú tvarovú aj plošnú parceláciu pre výstavbu

-prepojiť obce v miestach, kde nie je možná zástavba z dôvodu ochranný a bezpečnostných pásiem inžinierskych sietí prostredníctvom parku s voľno časovým aktivitami

- regulovať a novo založiť zelené ochranné pásmo od železničnej trate a štátnej komunikácie I/64 
Dokumentácia urbanistickej štúdie Pravenec – Pod mokraďou navrhuje:

-    zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využitia 

pozemkov,     stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia

· zásady a regulatívy nevyhnutného vybavenia stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia

· zásady usporiadania stavieb okolo navrhovaných hlavných verejných priestorov napr. námestie a ich architektonickú tvaroslovnú  artikuláciu striech (štítové strechy)

· riešenie verejnej a parkovej  zelene s konkrétnou inou funkčnou voľno časovou náplňou

-
vkladanie líniovej a solitérnej zelene, sôch (Božie muky) ako dôležitý prvok dotvárajúci charakter verejných dedinských priestorov

1.2   
Údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou

V súlade s ustanoveniami stavebného zákona sú pre územný rozvoj na území obce Pravenec okres Prievidza determinujúcimi dokumentmi územného plánovania – územný plán regiónu (ÚPN VÚC) a územný plán obce. 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia navrhované v urbanistickej štúdii  Pravenec – Pod Mokraďou, sú v súlade s regulatívmi ÚP obce Pravenec schváleného dňa 15.10.2009. Záväzným dokumentom pre ÚPN obce Pravenec je schválený ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky ÚPN Trenčianskeho kraja č. 1/2004. Záväzná časť. 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  navrhované v urbanistickej štúdii Pravenec – Pod Mokraďou, sú v súlade so zásadami Územného plánu obce Pravenec,  schváleného 15.10.2009, ktorý danú lokalitu  rieši:

· ako plochu pre bývanie v rodinných domoch s okrasnou záhradkou,   malometrážne sociálne domy, úžitková záhrada a drobnochov v rámci drobných stavieb, zariadenia pre maloobchod, ekologicky nezávadné živnostnícke a remeselnícke prevádzky slúžiace pre obsluhu tohto územia (kaderníctvo, krajčírstvo a pod.), detské ihriská, športové plochy

· prípustné funkčné využitie plôch je občianska vybavenosť, sociálne, kultúrne, administratívne a zdravotné zariadenia, komerčné záhradníctva, príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

· zóny s koeficientom zastavanosti max. 0,3 a koeficient podlažnosti max. 0,6

Štúdia rieši a spĺňa konkrétne bod ÚP a to bod III.1.1, v ktorom sa uvádza zásada „vyriešiť podmienky pre výstavbu (typ domov, členenie zástavby, polohu uličnej a stavebnej čiary, spôsob napojenia na uličnú a dopravnú sieť a technické siete, výškové osadenie zástavby, počet podlaží, výšku ríms a hrebeňov striech, tvar, sklon a členenie strechy, členenie a farebné riešenie fasád, utváranie predzáhradok, oplotenie alebo neoplotenie pozemkov, domové chodníky a vjazdy, celkové riešenie verejných zelených plôch“. Spĺňa podmienky bodu III.1.19, ktorý hovorí, že „výmera pozemkov izolovaných rodinných domov by mala predstavovať 600 – 800m², s prijateľným rozptylom od 400 do 1200 m²,“ a bod III.1.20, ktorý sa týka priestorového usporiadania radovej zástavy. Pre tento typ zástavby platí šírka pozemku 10m, plocha 300 m².


Urbanistická štúdia Pravenec – Pod Mokraďou v súlade so zásadami Územného plánu obce Pravenec  navrhuje:

· riešiť priestor v ochrannom a bezpečnostnom pásme vysokotlakého plynovodu prechádzajúceho v západnej časti územia pozdĺž komunikácie I/64 ako verejný park s náplňou voľno časových aktivít ( korčuliarsky okruh s dĺžkou 623m, stolný tenis, petanque ihriská, altánky atď.). Park ideovo prepája dve vzdialené časti obce svojou zelenou plochou. Plní funkciu rekreačnú ale aj ochrannú a izolačnú voči cestnej komunikácii I/64. železničnej trati č. 144 a navrhovanej zástavbe. 

· navrhuje systém verejných a poloverejných priestorov navzájom prepojených, s vlastnou identitou a doplnených sochami, solitérnou vysokou zeleňou alebo „Božími mukami“

· dopĺňa verejné a poloverejné priestory detskými ihriskami a funkciou voľno časových aktivity s plochami upravenej zelene

· navrhuje v mieste okolo starej základnej školy námestie ako hlavný centrálny uzlový priestor, ktorý spája verejné priestory oboch vzdialených častí obce

· navrhuje na novom hlavnom námestí sakrálny objekt – kostol (vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov)

· navrhuje vo východnej časti územia popri vodnom kanály vybudovať cyklo trasu s líniovou zeleňou ako najkratšie rekreačné prepojenie s oboma časťami obce

· navrhuje nový vstup do obce v blízkej protiľahlej časti vstupu do obce Poluvsie a kladie dôrazu na nutnosť rozšírenie komunikácie I/64 o jeden jazdný pruh v oboch smeroch v mieste zákruty, tesne za železničným priecestím, z dôvodu bezpečnej prevádzky a prehľadnosti

· navrhuje pri novom vstupe do obce Pravenec, v jeho južnej časti územia, založenie základnej školy so školským areálom, pre spádové územie Pravenec dedina, Pravenec pod Mokraďou, Pravenec kolónia a obec Poluvsie 

1.3   
Východiskové podklady

· Územný plán obce Pravenec, schválený dňa 15.10.2009
· Zadania Urbanistická štúdia – Pravenec – Pod Mokraďou
· Výsek z katastrálnej mapy k riešenému územiu
· Zameranie existujúcich sietí
2
RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

2.1
Vymedzenie riešeného územia s uvedením parcelových čísel  riešených   pozemkov

Realizácia navrhovanej činnosti je zamýšľaná v obci Pravenec. Dotknuté územie je situované v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, kataster obce Pravenec, v katastrálnom území Pravenec na parc. č. : 830/1, 830/2, 831, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836/1, 836/2, 836/3, 837, 808, 840, 833, 873/2,873/1, 874, 844, 843, 875, 876, 861, 862, 863, 890, 893, 891, 892, 896, 897, 901,902,912/1, 912/2, 913/1, 918/1, 918/5, 888/2,918/4, 918, 918/3, 918/2, 919, 920, 921, 926, 927, 925/2, 924/12, 923/3,940/11.


Dotknuté parcely sa nachádzajú v zastavanom území  aj mimo zastavaného územia obce Pravenec. Sú vo vlastnom území obce Pravenec. Dotknutým územím prechádza hranica zastavaného územia obce. Najbližšie k navrhovanej činnosti je lokalizovaný objekt nekomerčnej občianskej vybavenosti a to bývalá základná škola obce s triedami 1+4. Tento objekt je situovaný priamo v dotknutom území. 


Podľa popisu ÚP riešené územie sa nachádza v sektoroch č.:7.,8.,9.,10.,11.,13.,14.

2.2 Opis riešeného územia

Riešené územie urbanistickej štúdie Pravenec –pod mokraďou leží na katastrálnom území

obce Pravenec. Zo severnej časti je ohraničené končiacou zástavbou obce Pravenec – dedina a z južnej časti Pravenec – kolónia. Západná hranica je tvorená dopravnou komunikáciou I/64 a železničnou traťou. Východná strana rozvojového štúdiou riešeného územia je tvorená umelo vybudovaným kanálom a poľnohospodárskou pôdou.


Približne stredom územia prechádza vvn vzdušná 110kV linka č. 7703 – RZ Rajec – RZ Pravenec – RZ Handlová a vn 22kV vzdušné vedenie ako odbočka linky č. 293,(299, 1333) – upresnenie v stupni DUR.

Vedenie ma ochranný koridor 20 km na jednu aj druhú stranu od vodičov. V tejto časti územia nie je možné stavať. Potenciál tohto územia je minimálne využiteľný. V tomto prípade je tu možná len jeho vizuálna regulácia nízkou, krovinatou zeleňou, prípadne spevnenými plochami, prípadne pestovaním poľnohospodárskych plodín.


Ďalej sa na území v blízkosti objektu pôvodnej školy nachádza regulačná stanica vysokého tlaku plynu s ochranným pásmom 8 m a bezpečnostným pásmom 50 m na každú stranu. Aj v tomto prípade je v ochrannom a bezpečnostnom pásme zákaz bytovej výstavby.

Vo východnej časti, pozdĺžneho smeru riešeného územia, sa nachádza vodovod s  potrubým DN 400 s ochranným pásmom 4,5 m na každú stranu.


Vzhľadom na spresnenie existujúcich sietí na riešenom území, sa urbanistický štúdia musela zaoberať prehodnotením funkčnej náplne územia v určitých jeho častiach vzhľadom na regulatívy z ÚP.
Navrhované osídlenie v rozvojovom území obce je v kontaktnej blízkosti s lúkami, poľnohospodárskou pôdou a lesmi (potrebné rešpektovať 50m ochranné pásmo lesov) na východnej časti. Tento fakt sa stáva benefitom pre budúcu obytnú zástavbu. Možnosť blízkej rekreácia a pohybovej aktivity, počas celého roka, ponúka kvalitný spôsob bývania na vidieku. Riešené územia ako aj celá obec Pravenec je súčasťou hornonitrianskej prírody.

2.3
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce


Vybudovanie obytnej štruktúry Pravenec – Pod mokraďou je v súlade so Záväznou  časťou schváleného Územného plánu obce Pravenec, ktorý v bode II.7.1 uvádza: „..rozšíriť zastavané územie obce v lokalite „Pod Mokraďou“, východným smerom k Prievidzi o cca 124 rodinných domov“ a ďalej v bode II.7.4 odporúča vyplniť plochu pri komunikácii I/64 v novonavrhovanej bytovej výstavbe zeleňou s rekreačnou a izolačnou funkciou.

2.4
Limity územia

2.4.1 Limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia
Územím obce prechádza smerom severojužným biokoridor regionálneho významu. V dotknutom území sa nenachádzajú územia s vyšším stupňom ochrany.

Významné postavenie v krajinnej štruktúre obce Pravenec zastávajú geomorfologické útvary kopcov Starý háj, Vyšehrad. 

Osobitné postavenie v hraniciach katastrálneho územia zaujíma práve kopec Starý háj pod úpätím ktorého sa obec rozkladá. 

Obec Pravenec sa nachádza v blízkosti najatraktívnejšej oblasti z hradiska reliéfu – Lúčanská Malá Fatra s najvyšším vrchom Kľak. Týmto územím prechádza aj nadregionálne biocentrum – Kľak – Reveň. Pravenec dotvára v rámci širšieho územia aj  pohorie Strážovské vrchy (Magura).

V tesnej blízkosti obce Pravenec, ale už v katastri obce Nitrianske Pravno, je  lokalizovaná mokraď Mestská lúka o rozlohe 15 000 m².

V katastri obce Pravenec sa nachádza aj niekoľko vodných tokov, predovšetkým je to rieka Nitra s prítokmi Tužinka, Cigánsky potok a ďalšie. 

Riešené záujmové územie ma rozlohu 164605,3m2 a tvorí prepojovacie územie obce medzi časťou Pravenec –dedina a Pravenec – kolónia zo severu na východ.


Vlastník pozemku, ktorému cez časť parcely prechádzajú elektrické vedenie je povinný nakladať s pozemkom podľa regulatívu UŠ a ÚP obce Pravenec a ďalej postupovať podľa bodu III.10.8. odsek c z ÚP.


Pri výstavbe navrhovanej činnosti bude potrebné dodržať ochranné pásma existujúcich a aj novonavrhovaných podzemných a nadzemných vedení a stavieb vymedzených STN a zákonom.

2.4.2
Biokoridory ÚSES
Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability sú spracované v ÚP záväznej časti, kapitole č. III.7 .

Rešpektovať prvky Národného a Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Prievidza.
Prvky MÚSES

ÚPN obce sumarizuje Biocentrá miestneho významu:

· rieka Nitra s prítokmi Tužinka, Cigánsky potok – miestne biocentrum, ktoré tvorí vodná plocha s brehovými porastmi

· Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené plochami nelesnej drevinovej vegetácie, lesnými porastmi, plochami TTP a plochami verejnej zelene

· Interakčné prvky líniové ÚPN obce navrhuje riešiť ako alej pri komunikáciách a ako pásy izolačnej zelene vedľa priemyselného areálu bývalého Tatra nábytku, okolo futbalového ihriska a na cintoríne. Plnia funkciu izolačnú (znižujú ohrozenie pôdy pred eróziou, znižujú prašnosť v zastavanom území obce), ale aj estetickú.

· ÚPN obce rieši pásy izolačnej zelene hlavne od plôch ornej pôdy, v šírke min. 5m, kde navrhuje stromovú a krovinnú vrstvu

· ÚPN obce rieši plochy nelesnej drevinovej vegetácie NDV (zeleň na plochách navrhovaných na biocentrá a biokoridory). Pri výsadbe tejto zelene ÚPN obce odporúča konzultovať potrebnú drevinovú skladbu s oddeleniami Štátnej ochrany prírody. ÚPN obce odporúča, aby sa navrhovaná drevinová skladba pridržiavala drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia.

· Líniová zeleň pôdoochranná – ÚPN obce ju rieši hlavne na plochách ornej pôdy nad 100ha a na plochách ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou, alebo už erodovaných plôch. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a vodných tokov. Pri výsadbe odporúčame dodržiavať drevinové zloženie  podobné potenciálnej prirodzenej vegetácii.

2.4.3
Lokálne biokoridor


V rámci riešeného územia sa nenachádzajú žiadne významné migračné koridory v zmysle R-ÚSES, okresu Prievidza. Dotknutým územím preteká umelo vytvorený odvodňovací kanál , ktorý bude navrhovanou činnosťou rešpektovaný.


V južnej časti riešeného územia sa nachádza vodný zdroj s ochranným pásmom prvého stupňa vymedzeným vlastným oplotením. 

2.4.4 Obmedzenie plynúce z hluku dopravy a z pôsobenia  radónu

2.4.4.1 Hluk a vibrácie

Riešené územie nie je plošne zaťažené nadmerným hlukom. Najvýznamnejším zdrojom hluku je cestná komunikácie I/64, prechádzajúca katastrom obce. Obmedzenia plynúce z hluku dopravy ÚPN obce rieši technickými opatreniami na jednotlivých objektoch. Je potrebné dodržiavať Nariadenia vlády SR č.339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií.


Dotknuté  územie je zaťažené najmä v koridore existujúcich ciest hlukom z prechádzajúcich vozidiel. Riešenéhé územie ohraničuje zo západnej časti komunikácia I/64 v dĺžke 560m. Z nej pokračujú odbočky ako miestne obslužné  komunikácie. Ďalším zdrojom hluku je málo využívaná  železničná trať č.144. Aj z tohto dôvodu je v štúdii navrhovaná v západnej časti územia masa izolačnej zelene v podobe parku, ktorá by chránila v tejto časti navrhovanú zástavbu pred hlukom a znečistením ovzdušia.
V úseku Prievidza je pre výhľadové obdobie v súlade s celoštátnymi koncepciami uvažovaný obchvat cesty I/64 mimo zastavané územie obcí a miest Prievidza, Nedožery – Brezany, Pravenec, Nitrianske Pravno. V súlade s koncepciou trasovania diaľnic a rýchlostných komunikácií je riešené následne napojenie dopravnej infraštruktúry smerom na Trenčín, prostredníctvom dopravného prepojenia Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Trenčín rýchlostnou komunikáciou R2. 


Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavy, predovšetkým v čase terénnych úprav a výstavby technickej infraštruktúry.


V zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch od 7,00 hod do 21,00 hod a v sobotu od 8,00 do 13,00 hod hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou pri použití korekcie -10 dB.


Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde v dôsledku nárastu osobnej dopravy a k nárastu celkového dopravného hluku. Uvedený nárast je z hľadiska subjektívneho sluchového vnímania zanedbateľný, z objektívneho hľadiska sa pohybuje v rámci pásma neistoty bežného merania hluku.  Hluk generovaný len navrhovanou činnosťou neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty v referenčných intervaloch deň-večer-noc. 


Otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a je ich možno eliminovať voľbou vhodných technológií. Budú krátkodobé a s použitím potrebných opatrení bez výrazného vplyvu na okolité objekty. Je možné ich eliminovať vhodným zoskupením stavebnej techniky a mechanizmov.

Je potrebné dodržiavať Nariadenia vlády SR č.339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií.

2.4.4.2 Ochrana stavieb proti radónu 

Obec Pravenec sa nachádza v blízkosti obcí, kde bolo zistené vysoké radónové riziko –  južne od Nitrianskeho Pravna, severne od Chvojnice. ÚPN obce rieši otázky spojené s ochrannými opatreniami hlavne z normy STN 730601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia.
Na riešenom území nebolo spracované hodnotenie radónového rizika, avšak podľa mapy prognózy radónového rizika predpokladá sa na predmetnom území stredné až vysoké radónové riziko. Z tohto dôvodu sa odporúča individuálne stavebníkom urobiť geologický prieskum za účelom zistenia radonového rizika pokiaľ plánujú stavať v suteréne miestnosti  s obytnou funkciou. 

Protiradónové opatrenia z hľadiska rizika prenikania radónu z podložia do stavebných

objektov by mali byť riešené stavebnými úpravami, použitím vhodných materiálov a konštrukcií

v súlade s požiadavkami STN 73 0601.

2.4.5 Chránené územia

V riešenom území sa nenachádza vyhlásené chránené územie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

Žiadne územie v obci nie je zaradené medzi CHÚEV (chránené územia európskeho významu) ani CHVÚ (chránené vtáčie územia).

Vo vzťahu k prírodnému prostrediu sa predmetné územie nachádza v 1. stupni ochrany prírody v zmysle zákona č.543/2002 Z.z., v pravnianskom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri severozápadným úpätí pohoria Žiar na ľavostrannej nive a náplavových kužeľoch Nitry a v tesnej blízkosti s maloplošným chráneným územím – národnou prírodnou rezerváciou Vyšehrad (k.ú. Nitrianske Pravno) - biocentrum nadregionálneho významu. 

Podľa ÚP bod II.15, v riešenom území nie sú evidované plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu. Územný plán vychádza zo záväzných regulatívov ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja. 

Riešené územie je navrhované na poľnohospodárskej pôde, podľa územného plánu. Zábery ornej pôdy ÚP rieši tak, aby nedošlo k narušeniu ucelenosti honov, vytváraniu častí nevhodných pre poľnohospodárske obrábanie, prípadne obmedzeniu prístupu poľnohospodárskym mechanizmom. Vyhodnotenie predpokladaného využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely spracováva  podľa zák. č.220/2004 Z.z. vyhl. MP SR č.508/2004. 

Plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorých by boli zrealizované hydromelioračné opatrenia neboli zistené. 


Poľnohospodársku pôdu, na ktorú je udelený súhlas, je možné použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia, vydanom v zmysle §17 ods.1/ zák. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.


Urbanistické riešenie umožňuje prístup na okolité poľnohospodárske  pozemky.


Podľa vyhlášky MŽP SR č. 579/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 454/2007, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, neboli v dotknutom  území a jeho najbližšom okolí systematicky pozorované vzácne, zákonom chránené, ohrozené a endemické druhy živočíchov. Ich ojedinelé zdržiavanie sa, prípadne prelety nie sú vylúčené a súvisia s bežnou migráciou v území. Dotknutým územím neprechádzajú významné migračné koridory živočíchov.


 V schválenom ÚP obec Pravenec  je lokalita riešená ako plocha pre bývanie, občiansku vybavenosť  a šport.

2.4.6
Stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí

Na riešenú lokalitu nespadajú žiadne stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obci, okrem regulatívov Územného plánu obce Pravenec. 
2.4.7
Obmedzenia z ochrany prírody a krajiny, kultúrnych pamiatok

V zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti sa v obci Pravenec nachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky, zapísané v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR. Patrí medzi ne kaštieľ a dve kúrie.
Na riešenom území sa nachádza objekt pôvodnej základnej školy, ktorá slúžila pre obec Pravenec . ÚP ho navrhuje pamiatkovo chrániť. Škola patrila medzi najstaršie na Slovensku. Samotný objekt školy však  nie je zapísaný v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR. 
V šk. roku 2003/2004  bola v obci z racionalizačných dôvodov  táto základná škola zrušená. Samotný objekt sa v UŠ architektonicky zachováva. Navrhuje sa jeho rekonštrukcia a funkčno – prevádzková adaptácia do nového územia. Objekt školy je urbanisticky zakomponovaný do nového centrálneho priestoru obce. 

2.4.7.1  Ochrana prírody

ÚPN obce dodržiava z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny limity využívania krajiny a jej jednotlivých prvkov, vrátane sídelnej štruktúry, ktoré úzko súvisia s následnou optimalizáciou využívania krajiny a opatreniami pre ich rešpektovanie, zmiernenie alebo odstránenie.

V riešenom území sa nenachádza vyhlásené chránené územie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

Územím obce prechádza smerom severojužným biokoridor regionálneho významu. V dotknutom území sa nenachádzajú územia s vyšším stupňom ochrany.

Významné postavenie v krajinnej štruktúre obce Pravenec zastávajú geomorfologické útvary kopcov Starý háj, Vyšehrad. 

Osobitné postavenie v hraniciach katastrálneho územia zaujíma práve kopec Starý háj pod úpätím ktorého sa obec rozkladá. 

Obec Pravenec sa nachádza v blízkosti najatraktívnejšej oblasti z hradiska reliéfu – Lúčanská Malá Fatra s najvyším vrchom Kľak. Týmto územím prechádza aj nadregionálne biocentrum – Kľak – Reveň. Pravenec dotvára v rámci širšieho územia aj  pohorie Strážovské vrchy (Magura).

V tesnej blízkosti obce Pravenec, ale už v katastri obce Nitrianske Pravno, je  lokalizovaná mokraď Mestská lúka o rozlohe 15 000 m².

Prírodné prostredie a zeleň dediny sú úzko previazané s krajinou, a to z hľadiska ekológie, estetiky a rekreácie. 

Podľa odporúčania ÚPN obce Pravenec, ÚŠ sa snaží zachovávať a navrhuje:

· priestorové usporiadanie zástavby s dôrazom  na prírodný charakter prostredia obce

· vo verejných priestoroch zeleň a krajinárske úpravy ( námestie,  park...)

· v kontaktných častiach pozemkov s verejným priestormi predzáhradky 

· v tesnej blízkosti novo navrhovanej časti Pod Mokraďou a časti Pravenec - kolónia vytvoriť  tial cyklistický park, ktorý sa napája na existujúcu lesnú cyklistickú cestu.

· popri cestách a uliciach vysádzať stromoradie (s ohľadom na šírku ulice, výšku zástavby, intenzitu dopravy a ekologické podmienky a pod.)

· priebežné ošetrovanie stromoradia

· očistenie krajiny od divokých skládok odpadkov

·  prepojiť cyklistický trial bike park so systému lesných ciest 

· odpočinkové miesta s lavičkami, vyhliadkami, sôchy (Božívch múk) a pod. 

V severnej časti riešeného územia sa nachádza vodný zdroj so svojim ochranným pásmom 1. stupňa. Toto ochranné pásmo je zabezpečené oplotením. Vo východnej časti územie lemuje existujúci kanál so svojou sezónnou vodou, ktorý slúži najmä v čase silných dažďu a v jarných mesiacoch, keď zberá vodu z lesných svahových častí a tak chráni územie pred sezónnym zaplavovaním. 

V katastri obce Pravenec sa nachádza aj niekoľko vodných tokov. Dotknutým území však nepreteká žiaden vodný tok, zmienený v územnom pláne obce.

ÚŠ podľa ÚPN obce sa riadi a rieši ekostabilizačné opatrenia a na elimináciu stresových faktorov navrhuje:

· studničky a pramene, ktoré sa nachádzajú v krajine chrániť a zapojiť späť do krajinnej štruktúry (Mokraď, Dolinky, Podháje)

· veľké plochy oráčiny rozčleniť líniovými prvkami zelene na menšie, s využitím prirodzenej členitosti terénu, biologicky a esteticky spestriť ich krajinný ráz

· vysadiť pozdĺž poľných ciest a ciest III. tr. V extraviláne líniovú zeleň

· v hrebeňových polohách katastrálneho územia /východná časť/ nezasahovať do prirodzeného krajinného prostredia, ponechať prirodzený priebeh

· v lesných komplexoch meniť /dlhodobo/ drevinné zloženie jestvujúcich monokultúr na porasty blízke štruktúrou a druhovou skladbou pôvodným lesom, s cieľom zvýšenia podielu odolnosti voči imisiám a prírodným anomáliám

· považovať severnú a východnú časť katastrálneho územia za kompozičnú os

· rešpektovať a chrániť prvky územného systému ekologickej stability na riešenom území

· zabezpečiť biologickú priechodnosť krajiny

· pri rôznych aktivitách spoločnosti striktne rešpektovať a dodržiavať opatrenia krajiny

· miestne toky so sprievodnou vegetáciou chápať ako kostru ekologickej stability – biokoridor miestneho významu

· plošné rozptýlenú vegetáciu v krajine zachovať, posilniť plošne aj druhovo, jej funkcia  je  ekostabilizačná, krajinotvorná a estetická

· dobudovať pôvodne poľné cesty s líniovou vegetáciou a so zreteľom na prívalové vody

· poľnohospodárske plochy využívať prevažne formou trvalých trávnych porastov

Ovzdušie

Negatívny až katastrofický vplyv na životné prostredie v obci mal v minulosti dynamický rozvoj Tatra nábytku Pravenec, ktorý patri medzi najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v SR (TZL – tuhé znečisťujúce látky). Značnou mierou sa na celkovom znečistení ovzdušia v obci Pravenec podieľa aj doprava, pretože obec Pravenec sa nachádza na hlavnom dopravnom koridore cesty I/64. Nárast intenzity dopravy zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov, ktoré negatívne ovplyvňujú ovzdušie v dýchateľnej zóne. 


Obec je plynofikovaná, avšak ľudia používajú aj kotly na kombinovaná palivo a spaľujú najmä drevo, t.j. palivo ľahko dostupné hlavne finančne. Preto osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj vonkajšiemu prostrediu vo vzťahu ku kvalite ovzdušia.


Emisné pomery (emisná bilancia) pozostávajú v sledovanej lokalite z emisných hodnôt súčasnej dynamickej líniovej dopravy, z emisných lokálnych kúrenísk a z pozaďovej koncentrácie. Keďže všetky novonavrhované objekty sú v riešenom území vykurované elektrickou energiou a plynom  zhoršenie ovzdušia sa nepredpokladá. 


ÚPN obce navrhuje výsadbu plošnej a líniovej zelene, najmä pozdĺž tranzitných dopravných koridorov, čo urbanistický štúdia v riešenom území spĺňa.

Odpady


Obec má zabezpečený separovaný zber len plastového odpadu. ÚPN obce riešiť dobudovanie infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s cieľmi a opatreniami smernej a záväznej časti schválených programov odpadového hospodárstva VÚC Trenčianskeho kraja a okresu Prievidza, s cieľom zamedziť znečistenie územia komunálnym odpadom dôsledným separovaným zberom.


Otázka vzniku a následného nakladania s odpadmi je problematikou týkajúcou sa riešeného územia od zahájenia výstavby až po prevádzku. Spôsob nakladania s odpadmi, resp. ich likvidáciou navrhujeme riešiť v ďalších stupňoch PD.

ÚPN odporúča, aby odvoz komunálneho odpadu a zneškodnenie odpadu po realizácii výstavby zabezpečil pre obec zmluvný partner.

Flóra


Na plochách vymedzených dotknutým územím a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú prirodzené lesné a nelesné spoločenstvá  a rôzne typy človekom ovplyvnených alebo podmienených spoločenstiev.


Priamo v riešenom území a jeho okolí nebol zaznamenaný výskyt žiadneho z chránených, vzácnych, ohrozených alebo endemických druhov.

Okolie dotknutého územia je v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely a účely rekreácie v priľahlých lesných oblastiach.


V poslednej fáze realizácie riešeného územia vzniknú v dotknutom území nové sadovnícky  upravené  plochy zelene parku, verejných priestorov a navrhovaná činnosť tak bude začlenená do okolitého prostredia. Nové sadovnícky upravené plochy zelene územie sprehľadnia, prispejú k začleneniu navrhovanej činnosti do okolitého rekreačného prostredia, územie sa stane estetickejšie a v neposlednom rade bezpečnejšie pre plynulý prechod medzi časťou Pravenec – dedina a časťou Pravenec – kolónia.

Fauna

Vzhľadom na celkovú blízkosť dotknutého územia k ľudským sídlam, nepredpokladá sa prítomnosť väčších druhov šeliem (vlk, rys, medveď), ani plachých vtákov. Ich prípadný výskyt bude len ojedinelý a náhodný. Prítomnosť niektorých druhov vtákov bude ovplyvnená aj ich sezónnym správaním.
V blízkosti  riešeného územia Pod Mokraďou sa vyskytujú bežné druhy fauny a druhy viazané na urbanizované prostredie, pre ktoré zvýšená hlučnosť a zvýšená antropogénna činnosť nie je prekážkou. Na tieto priestory a podmienky sú dobre adaptované. Ide o bežné druhy vtákov (najmä spevavcov), niektoré druhy drobných zemných cicavcov (hraboš), pavúky, hmyz, motýle a pod. 


Vzhľadom na tieto skutočnosti sa nepredpokladá výskyt vzácnych či ohrozených druhov živočíchov v dotknutom území, resp. ich výskyt bude náhodný a dočasný.


Podľa vyhlášky MŽP SR č. 579/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 454/2007, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, neboli v dotknutom  území a jeho najbližšom okolí systematicky pozorované vzácne, zákonom chránené, ohrozené a endemické druhy živočíchov. Ich ojedinelé zdržiavanie sa, prípadne prelety nie sú vylúčené a súvisia s bežnou migráciou v území. 


Riešeným územím neprechádzajú významné migračné koridory živočíchov.

Urbanistický návrh svojím funkčným prevedením nebude mať vplyv na výskyt chránených živočíchov, migráciu, príp. hniezdenie, rozmnožovanie a neobmedzí ich životný priestor. Realizácia návrhu nespôsobí úbytok ich potravinových  zdrojov ani nenaruší fungovanie faunistických potravinových reťazcov.


Vplyv na živočíšstvo v blízkom okolí riešeného územia je možné predpokladať v etape realizácie navrhovanej činnosti. Budú však mať len lokálny a krátkodobý charakter.


V riešenom území je navrhnutý park v západnej časti územia v kontakte s komunikáciou I/64. Svojim umiestnení plní funkciu izolačnú voči navrhovanej obytnej zóne  a dotvára celkovej urbanistickej koncepcii prírodný charakter tak, aby svojim priestorovým rozložením zapadla do prírodného prostredia, s ktorým je v tesnej blízkosti. Park bude začlenený do okolitého prostredia novými sadovými a parkovými  úpravami s výsadbou vysokej a nízkej zelene, doplnenej vodnými prvkami (fontány), altánmi a drobnými prvkami športového charakteru( stolný tenis, ihriská pre  petanque), ktoré poskytnú v území nové možnosti rekreácie a oddychu. Hlavným cieľom je prepojiť dve vzdialené časti obce prírodným a rekreačným prvkom parku.

 Dôsledky rozšírenia obce Pravenec v časti Pod mokraďou na živočíšstvo budú minimálne.


Rozšírenie obce Pravenec nebude negatívne vplývať na výskyt a migráciu druhov trenčianskej fauny a flóry v širšom okolí hodnoteného územia. Realizáciou  tejto činnosti sa nepredpokladá zásah do lesných a vodných prírodných ekosystémov a nedôjde k ohrozeniu  genofondu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov nachádzajúcich sa v širšom okolí dotknutého územia. Vplyv na biodiverzitu v širšom okolí tohto územia bude minimálny.

Voda


Priamo  dotknutým územím nepreteká žiaden vodný tok a vodné plochy nenachádzajú. Urbanistická štúdia navrhuje nové vodné prvky v parku a na námesti (fontány a pod.), ktoré prispejú k začleneniu navrhovanej činnosti do okolitého prírodného prostredia. 


 V riešenom území a jeho blízkom okolí sa nevyskytujú PHO vôd ani vodohospodárskych chránené oblasti.


V dotknutom území sa nachádza zdroj pitnej vody popri ktorom prechádza existujúci vodovod z Prievidze. Tento vodný zdroj je so svojim ochranným pásmom 1. stupňa oplotený.  Vo východnej časti od riešeného územia sa nachádza studnička so svojim prameňom podzemnej vody. Ten ale v súčasnosti mierne vysychá. UŠ sa ho v žiadnom prípade nedotýka.


V dotknutom území sa nenachádzajú prírodné zdroje stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje geotermálnych vôd. Najbližší minerálny prameň je evidovaný v lokalite Cígeľ a Budiš. 


Riešené územie nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej  oblasti ani do vyhlásených  pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004.


Riešené územie nezasahuje do žiadnych vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 o vodách). 


Na ploche riešeného územia nebolo znečistenie podzemných vôd identifikované.  Úroveň znečistenia podzemných vôd  spadá do kategórie nízkej úrovne znečistenia (Bodiš, D., Rapant, S., In: Atlas krajiny SR, 2002).

Pôda


V riešenom území  je zastúpená poľnohospodárska pôda.

Priamo v dotknutom území nebola zistená kontaminácia pôd a horninového prostredia. S ohľadom na využitie územia sa nedomnievame, že by dotknuté územie bolo kontaminované. 


Nepredpokladáme, že návrh UŠ vyvolá zásahy, ktoré by boli z hľadiska zraniteľnosti horninového prostredia neúnosné. Realizáciou rozšírenia obce Pravenec budú v dotknutom území umiestnené objekty najmä rodinných domov, bytových domov, komerčnej a  nekomerčnej občianskej vybavenosti, športové a rekreačné, parkové plochy, chodníky , komunikácie a nadzemné a podzemné parkoviská umiestnené iba v bytových domoch. V etape prevádzky nepredpokladáme významné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie.

2.4.7.2 Ochrana krajiny

Navrhované riešenie nepredpokladá žiadne negatívne environmentálne dôsledky. Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj elimináciu environmentálnych záťaží a predchádzanie ich vzniku definuje ÚPN obce v kapitole č. III.8.

V oblasti investícií do technickej infraštruktúry, návrh výstavby verejnej kanalizácie, prispeje k eliminácii ďalších zdrojov znečistenia povrchových vôd, ďalej návrh plynofikácie v nových rozvojových lokalitách prispeje k zníženiu znečistenia ovzdušia. 


Štruktúra krajiny širšieho okolia riešeného územia bola analyzovaná podľa terénnych pozorovaní.  Riešené územie a jeho blízke okolie je zoskupené podľa prevládajúcich aktivít do týchto  skupín:

a) Plochy občianskej vybavenosti  – /pôvodná základná škola/

b) Plochy bývania - / individuálna výstavba RD/

c) Plochy poľnohospodárskej pôdy a okolitej zelene – /poľnohospodárska pôda, líniová zeleň pozdĺž komunikácie I/64 a kanála na opačnej strane/

d) Plochy lesa

e) Technická infraštruktúra / líniové vedenie vvn 110kV linka č. 7703 a vn 22kVvzdušné vedenie ako odbočka linky č. 293., existujúca regulačná stanica VLT plynu/

f) Dopravné plochy a línie – /miestne a obslužné komunikácie, štátna cesta I/64, železničná trať č. 144, lesné a poľné chodníky/


Riešené územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde. Územie v blízkosti existujúcich objektov  je pravidelne udržiavané kosením. Územím preteká  kanál so sezónnou vodou. V južnej častu sa nachádza vodný zdroj so svojim pásmom 1.stupňa, ktoré je oplotené.   Na západnej hranici je dotknuté územie napojené na št. cestu I/64. 
Rozšírením obce Pravenec dôjde k zmene  v súčasnosti prevažne poľnohospodársky využívaného územia na územie s funkciou bývania, obchodu, služieb,  parkovania a rekreácie. Hmotovo - priestorovo dôjde k spojeniu dvoch vzdialených častí obce.


V riešenom území sa uvažuje s umiestnením viacerých nových prvkov do krajiny. Pôjde o objekty individuálneho bývania s výškou 2+1NP, bývanie v bytových domoch s výškou 4NP občianskej vybavenosti s výškou 4NP, športu a rekreácie, komunikácie, chodníky, parkovo upravenú zeleň a vodné prvky. Navrhovaný sakrálny objekt v centrálnej polohe nového námestia vytvorí v hodnotenom území novú výškovú dominantu. 


V období realizácie návrhu UŠ možno predpokladať narušenie scenérie krajiny umiestnením dočasných objektov a zariadení potrebných pre zabezpečenie staveniska. 


Vplyvy na scenériu krajiny súvisia aj s realizáciou sadovníckych úprav v dotknutom území. Hodnotená činnosť prispeje k vzniku estetického, prehľadného a bezpečného prostredia, ktoré svojim charakterom a funkciou zapadne do okolitého prostredia. 

2.4.7.3  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Ochranné  pásma

Železničnej trate č.144

· mimo zastavaného územia obce......25 m od osi priľahlého jazdného pruhu 

· v zastavanom území obce.............. 10 m od osi priľahlého jazdného pruhu 

cesty III.triedy I/64

· mimo zastavaného územia obce.......20 m od osi priľahlého jazdného pruhu 

· v zastavanom území obce................6 m od osi priľahlého jazdného pruhu 

Pri návrhu trasovania a úprav ciest navrhuje sa v ochranných pásmach ciest mimo zastavaného územia výsadba nižších drevín.


Elektickéhé vedenia

Ochranné pásmo vvn 110 kV vzdušného vedenia ......................20 m na každú stanu od krajného vodiča

Ochranné pásmo vvn 220 kV vzdušného vedenia ..................... 25 m na každú stranu od krajného vodiča

Ochranné pásmo vzdušných vn/22 kV vedení / liniek/................10m na každú stranu od krajného vodiča.

          Ochranné pásmo kábelového nn/1kV/  a vn /22 kV/  vedenia .....1m na každú stranu kábla

          Ochranné pásmo stožiarovej trafostanice...................................10m  od  vn konštrukcie.


Existujúceho plynu

- STL plynovody .........................................1,0m ochranné pásmo

- STL plynovody..........................................2,0m bezpečnostné pásmo

- STL prípojky ............................................1,0m ochranné pásmo

- STL prípojky
............................................2,0m bezpečnostné pásmo

- VTL plynovod DN200 PN 25
...................... 4,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN200 PN 25
......................20,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN100 PN 25
........................4,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN100 PN 25
......................20,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- technologické objekty  (RS,...)....................8,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- technologické objekty  (RS,...)..................50,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)


Existujúcej kanalizácie

- ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle § 19 zákona č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia priemeru DN 500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia

Ochranné pásmo lesa

- ochranné pásmo lesa je 50m od okraja lesných pozemkov
2.4.7.4 Ochrana kultúrnych pamiatok


V riešenom území sa nenachádza žiadne národná kultúrna pamiatka a územie nie je ani súčasťou pamiatkovej zóny.

2.5 Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadanie územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb

Pôvodná historická zástavba obce sa rozvíjala okolo dnes už miestnej komunikácie (kedysi pôvodná cesta z Prievidze do Žiliny), ktorá tvorí hlavnú historickú kompozičnú os a aj zostáva hlavnou kompozičnou osou časti obce - dedina. Na tejto  východo - severnej kompozičnej osi boli postupne umiestňované jednotlivé stavby rodinných domov ako  pôvodné roľnícke usadlosti.

Historická pôvodná časť obce Pravenca – dedina sa nazýva Drahy. Nachádza sa v okolí kostola smerom k dnešnému cintorínu. V tejto časti obce sa nachádza najviac  zachovaných pôvodných domov z konca 19. storočia zo surovej nepálenej tehly a kameňa. Je to historická časť obce s dochovaným pôdorysom a priestorovým členením zástavby a jej architektonickým tvaroslovím.


Historickú časť obce tvorí aj verejný priestor – Pľac, v súčasnosti vymedzený rodinnými domami. Tento priestor slúžil v minulosti na zhromažďovanie obyvateľov obce.  Ďalšími miestnymi časťami sú Lehota ( oblasť okolo mlyna) , Záhumnie (okolo kultúrneho domu, kde sa nachádza aj Obecný úrad ), Rajčuľa (v blízkosti súčasného ihriska), Kľačany (územie v okolí zachovaného kaštieľa smerom k Prievidzi a smerom k miestnej časti obce -kolónia). 

V roku 1942 – 1945 vo východnej časti katastra obce (35 ha), približne 1 km od historickej obce, dnes časť obce – kolónia, vybudoval Tomáš Baťa pílu, s cieľom vybudovať na Slovensku celý drevársky komplex. V roku 1946 sa tu začalo s výstavbou nielen halovej budovy pre výrobu skriňového nábytku, ale aj prvých rodinných bytov. Bytová výstavba v tejto časti obce sa rozvíjala na pravej strane dnešnej cesty I/64 Prievidza - Žilina, na jej ľavej strane bol budovaný Tatra nábytok Pravenec. V roku 1947 po znárodnení sa daný priestor rozšíril o pílu, stoláreň, kopytáreň a ďalšie pomocné objekty, 1948 o internát s učebňami pre učňov s kapacitou 96 postelí. Po roku 1989 bol sprivatizovaný. V súčasnosti je jeho územie rozpredané viacerým vlastníkom. 

V časti obce kolónia sa nachádza bytová výstavba aj viacpodlažná. V tejto časti obce sa nachádzajú nielen jednopodlažné a dvojpodlažné rodinné domy, ale aj bytové viacpodlažné domy (3 bytové domy – 5 NP, 4  bytové domy – 3 NP, 1 školský internát – 5 NP).

Urbanistická koncepcia v riešenom území UŠ sa snaží rešpektovať pôvodné kompozičné zámery  obce a svojou novou priestoru skladbou podporovať zámery pôvodnej štruktúry, jej priestorové, funkčné , komunikačné usporiadanie. To znamená, že návrh je riešený na základe typických priestorový rozmerov, tvarov ulíc, priestorových dimenzií ktoré sú vyabstrahované z pôdorysu Pravenec – dedina a Pravenec - kolónia.

Štúdia zachováva a podporuje kompaktný pôdorys obce, celistvosť pôvodnej urbanistickej štruktúry v historickom jadre, ale aj architektonickú štruktúru historickej baťovskej architektúry rodinných domov v časti obce kolónia, pôvodný vidiecky charakter zástavby, jej výškovú hladinu a urbanistickú mierku. 

Uličný priestor v oboch častiach obce má pomerne veľkú šírku. Obytná zástavba v časti dedina je zväčša jednopodlažná, s malým podielom dvojpodlažných objektov. Túto výškovú hladinu prekračuje len objekt bývalého mlyna, ktorý má marginálnu polohu, je preto ako dominanta vnímaný len zo severnej časti, resp. na vstupe od Nitrianskeho Pravna. Preto novovzniknutá časť obce sa snaží aj svojim hmotovo priestorovým usporiadaním vytvorí plynulé prepojenie starej dediny Pravenec a novšej je časti, Pravenec  - kolónia , ktoré sú charakterovo odlišné nie len po obsahovej, funkčnej stránke,  ale aj po dopravnej a priestorovej.

V novej časti, Pravenec – Pod Mokraďou, je navrhnuté veľké námestie, ako spoločenský , zhromažďovací priestor, vhodný pre rôzne kultúrne podujatia. Svojimi dimenziami, ktoré sú v značnej miere ovplyvnené aj bezpečnostným a ochranným pásmom VTL plynu, predurčuje k vzniku hlavného námestia a ústredného priestoru obce. Do tohto priestoru v centrálnej polohe je navrhnutý sakrálny objekt. Keďže obec Pravenec sa navrhovaným území Pod Mokraďou rozrastá približne o 568 obyvateľov, pôvodná kaplnka sv. Kataríny ktorá v súčasnosti slúži na bohoslužby, kapacitne nebude spĺňať podmienky pre prevádzku celej obce. Navrhovaný objekt kostola sa so svojou vežou, ktorá by mala slúžiť aj samostatne ako vyhliadková, stane výškovou dominantou celej obce Pravenec.

Riešené územie je rozdelené na menšie celky existujúcimi sieťami ( elektrické vedenie, plynovod, vodovod), ktoré so svojimi ochrannými a bezpečnostnými pásmami v silnej miere ovplyvňujú charakter zástavby. Na základe domerania a spresnenia trasovania sietí bolo potrebné prehodnotiť niektoré časti  s ich funkčnou náplňou tak, aby bolo možne dosiahnuť na území z ekonomického hľadiska čo najväčší počet objektov na bývanie. Usporiadanie pozemkov je robené tak, aby nedochádzalo vo veľkej miere k ich ekonomickému znehodnoteniu z dôsledku prechádzanie niektorých inžinierskych sietí.

Z hľadiska celkovej koncepcie je územie v západnej časti funkčne prepojené pásom verejnej zelene – parku. V tomto území prechádza vedenie VTL plynu so svojim ochranným a bezpečnostným pásmom. Z tohto dôvodu v tejto časti nie je možné podľa územného plánu vkladať objekty bývania a vybavenosti. A funkcia remeselných domov a bývania je posunutá za túto hranicu a hranicu parku.

Park tvorí svojou masou zelene aj ochranné pásmom od existujúcej dopravnej komunikácie I/ 64 a neďalekej železničnej trate. Z hľadiska náplne tvorí bezpečný peší prechod medzi oboma časťami obce a prepája ich navzájom. Má funkciu rekreačnú a oddychovú s prvkami športových aktivít. Podľa územného plánu sa nachádza na časti rozvojovej plochy č.9 a 11. Podľa ÚP je tu navrhovaná prípustná funkcia verejná zeleň, ktorú návrh parku spĺňa. Ďalej na týchto plochách štúdia navrhuje funkcie bývania a občianskej vybavenosti a tým je v súlade s ÚP obce. Rozvojová plocha č.7 a 8 v severnej  časti územia taktiež spĺňa záväznú časť ÚP a štúdia tu rieši bývanie v rodinných domoch, radových domoch, bytových domoch a doplnkové objekty komerčnej (napr. služby) a nekomerčnej (sakrálny objekt s vyhliadkovou vežou) OV. Rozvojová plocha č.13 rieši priestorové usporiadanie s funkčnou náplňou RD a je v súlade s ÚP.
V juhovýchodnej časti riešeného územia sa nachádza rozvojová plocha č.14 . Na tomto území je štúdiou navrhovaný športový trialový bike park pre terénne bicykle. Táto funkcia je v súlade s ÚP. Je tu navrhnutých aj 7 RD domov z dôvodu jediného možného objektového prepojenia priestoru Pravenec – Pod Mokraďou a Pravenec – kolónia. V tomto bode je jediná mierna zmena oproti územnému plánu. Je to z dôvodu kapacitného, ekonomického a priestorového. Existujúci kanál a elektrické vedenie, ktoré túto rozvojovú plochu oddeľujú od ostatných, z kompozičného a funkčného hľadiska silne definujú tvar možnej zástavby a tým znovu vytvárajú bariéru pre plynulé objektové prepojenie s časťou Pravenec – kolónia. 

Vzhľadom na spresnené projektové podklady existujúcich inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú neefektívne cez riešené územie, bolo treba v maximálnej miere využiť všetky potenciálne plochy  na výstavbu a na skutočné hmotovo – priestorové  prepojenie oboch častí dediny prostredníctvom novovznikajúcej obytnej časti Pod Mokraďou. Návrh sa snaží riešiť otázku bývania, OV ,technickej vybavenosti, športu a rekreácie tak aby došlo k plynulému prepojeniu a skompaktneniu obce Pravenec. 

2.5.1 Riešenie bývania



Dotknuté územie v súčasnosti nie je trvalo obývané. Nachádza sa na poľnohospodárskej pôde. Je tu objekt bývalej obecnej základnej školy s prvým stupňom výučby, ktorý momentálne nie je v prevádzke. Ďalším existujúcim objektom je novo postavený RD, ktorý svojim umiestnení pokračuje v uličnej čiare obce a definuje začiatok a pokračovanie výstavby  v riešenom území. Najbližšie  trvalo obývané objekty sú lokalizované cca 7 m južne od severnej hranice dotknutého územia a cca 150m od južnej strany.


Nosným ťažiskom navrhovanej zóny Pravenec – Pod Mokraďou je funkcia individuálneho bývania, doplnená o objekty OV, rekreácie , športu a technickej infraštruktúry. 

Sídelnú štruktúru dopĺňa, v strednej časti riešeného územia,  radová zástavba  a  bytové domy s 4NP. 


Parkovanie je riešený pred bytovými domami a v garážach pod samotnými objektmi. Počíta sa s 1 parkovacím miestom na 1 byt. Príležitostné parkovanie je riešené možnosťou dočasného odstavenia vozidla v poloverejných častiach, po stranách dopravných komunikácií, v miestach kde sa očakáva zvýšený výskyt ľudí, z dôvodu OV, služieb alebo športu. Ostatné parkovacie plochy sú súčasťou dvorov jednotlivých domov.


Bývanie je rozdelené na objekty individuálnej bytovej výstavby RD, radová zástavba, bytové domy s max.4 nadzemnými podlažiami.

Vplyvy na obyvateľstvo sú hodnotené na základe imisnej a hlukovej záťaže a oslnenia objektov v hodnotenom území. Z pohľadu navrhovanej činnosti nepredpokladáme negatívne ovplyvnenie  obyvateľstva, resp. návštevníkov, ktoré by bolo spôsobené prekračovaním hygienických  limitov. Okolo námestia sú navrhované radové domy 2+1, s regulatívom pre štítovú stenu, z dôvodu zabezpečenia charakteru priestoru. Radová zástavba slúži najmä na zhustenie a skompaktnenie zástavby v riešenom území a z dôvodu zvýšenia Kz územia, ktorého hodnotu ovplyvňujú v silnej miere ochranné a bezpečnostné pásma.

2.5.2 Riešenie občianskej vybavenosti

V obci Pravenec  časť dedina sa nachádza iba základná občianska vybavenosť a to dva obchodíky s potravinami, dve krčmy, jedna cukráreň, kostol, obecný úrad s kultúrnym domom. Časť Pravenec  - kolónia je z hľadiska občianskej vybavenosti viacej rozvinutá. Okrem závodu a predajne Slovaktualu, sa tu nachádza  škola Stredného odborného učilišťa drevárskeho,internát potraviny, krčma, cukráreň, lekáreň zdravotné stredisko a reštaurácia. Svojim vybavení každá časť je sebestačná a fungujú samostatne aj napriek tomu že sú jedna obec. 

V riešenom území predpokladáme nárast 568 obyvateľov, čo predstavuje zvýšenie počtu o ¼ zo súčasného stavu. Tomuto rozvoju zodpovedá aj potreba a umiestnenie občianskej vybavenosti, ktorá bude slúžiť pre novo vznikajúcu časť obec, ale zároveň sa stane svojim druhom a funkciou rozmanitejšou a ponúkne všetkým obyvateľom obce Pravenec svoje služby. 


Urbanistický návrh rieši na ploche námestia objekt služieb, trhových stánkov, nového väčšieho kostola a navrhuje pôvodný objekt ZŠ zrekonštruovať, avšak navrhuje pozmeniť jeho funkčnú náplň na komerčnú vybavenosť. Pozdĺž  zbernej komunikácie (vetva A) sa nachádzajú 4 remeselné domy a smerom ku časti Pravenec – kolónia je navrhovaná občianska vybavenosť so službami a nový areál základnej školy s vlastnými športoviskami, ktorý by slúžil pre spádovú oblasť okolitého územia.


Z hľadiska športu a rekreácie sa v riešenom území nachádzajú športoviská ako napr. volejbalové ihriská, malé futbalové ihrisko s bežeckou dráhou, skate park, trial bike park, petanque, stolný tenis a okruh pre in-line korčule.

2.5.3 Riešenie verejnej dopravnej vybavenosti

2.5.3.1 Širšie dopravné vzťahy:

Hlavnými dopravnými tepnami riešeného územia sú štátne cesty prvej triedy č.50 v západo-východnom smere a č.64 v severojužnom smere, ktoré predstavujú cca 30% z celkovej dĺžky ciest okresu. Tieto sú doplnené dvoma cestami druhej triedy, ktoré tvoria prepojenia ciest prvej triedy na hlavné cestné ťahy Slovenska, a to v Ilave a pri Martine. Najväčší podiel (až 53%) tvoria cesty tretej triedy, pripájajúce obce na tranzitné ťahy.

Územie obce je veľmi dobre napojené na dopravné trasy vedúce cez Hornú Nitru smerom na Považie, prostredníctvom cesty l/64 Prievidza - Žilina. Územím obce prechádza cesta I/64 v dĺžke 1,5 km. Z nej pokračujú odbočky ako miestne obslužné  komunikácie. Obslužné komunikácie prechádzajúce mimo zastavané územie obce pokračujú ako komunikácie účelové.

ÚPN obce rieši komunikačnú sieť prostredníctvom miestnych komunikácií v staršej časti obce formou rekonštrukcie na komunikácie s krajnicami kategórie C2 v smere na Solku a prepojenie na cestu I/64 a kategórie C3 -  MOK 7,5/30 resp. 6,5/30. V novšej časti zástavby a v novonavrhovaných lokalitách zástavby rieši komunikácie kategórie C3 - MO 6,5/30 resp. 7,5/30. V lokalitách s nižšou intenzitou dopravy rieši komunikácie upokojené D1 kategórie MOU 5,5/30.

Dopravné napojenie  riešenej lokality je z cesty I/64. Napojenie je riešené novou stykovou križovatkou so zriadením ľavého odbočovacieho pruhu do riešenej lokality. Nová vetva križovatky je v mieste napojenia navrhnutá so samostatným odbočovacím pruhom doľava.

Hlavnú komunikačnú kostru novej lokality tvorí miestna obslužná komunikácia - Vetva A  ktorá je v začiatku úseku napojená cestu I/64 stykovou križovatkou a v konci úseku je napojená na miestnu obslužnú komunikáciu ktorá tvorí vjazd do obce Pravenec z cesty I/64. 

2.5.3.2 Automobilová doprava

Komunikácia vetva „A“ - dĺžky 537 m

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno komunikáciu  zaradiť do skupiny C - obslužná, s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu sú zaradené do triedy C3, obslužné komunikácie, sprístupňujúce objekty a územie. Komunikácia je zaradené do kategórie MO 8,0/30.

Šírkové pomery

Šírka jazdného pruhu je navrhnutá  2 x 3,0 m, šírka vodiaceho prúžku je  2 x 0,5 m a bezpečnostný odstup  2 x 0,5 m. 

Prepojenie novonavrhovanej lokality a obce Poluvsie je miestnou obslužnou komunikáciou- Vetva B, v začiatku úseku je napojená na vetvu A a v konci úseku na existujúcu miestnu komunikáciu.

Komunikácia vetva „B“ - dĺžky 397 m

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno komunikáciu  zaradiť do skupiny C - obslužná, s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu sú zaradené do triedy C3, obslužné komunikácie, sprístupňujúce objekty a územie. Komunikácia je zaradené do kategórie MO 7,5/30.

Šírkové pomery

Šírka jazdného pruhu je navrhnutá  2 x 2,75 m, šírka vodiaceho prúžku je  2 x 0,5 m a bezpečnostný odstup  2 x 0,5 m. 

Na komunikáciu vetvu A je napojená ukľudnená komunikácie vetva C: V začiatku a  na konci úseku je napojenú na komunikáciu vetvu A. 

Komunikácia vetva „C“ - dĺžky 306 m

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno komunikácie  zaradiť do skupiny D - nemotoristické, s funkciu pobytovou a obslužnou. Podľa dopravného významu je zaradený do triedy D1 upokojené komunikácie v obytnej zóne. Komunikácie sú zaradené do kategórie                     D1 7,0/20.

Šírkové pomery

Šírka jazdného pruhu je navrhnutá  2 x 3,00 m a bezpečnostný odstup  2 x 0,5 m.

Na komunikáciu vetvu A je napojená ukľudnená komunikácie vetva D: V začiatku a  na konci úseku je napojenú na komunikáciu vetvu A. 

Komunikácia vetva „D“ - dĺžky 636 m

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno komunikácie  zaradiť do skupiny D - nemotoristické, s funkciu pobytovou a obslužnou. Podľa dopravného významu je zaradený do triedy D1 upokojené komunikácie v obytnej zóne. Komunikácie sú zaradené do kategórie                     D1 7,0/20.

Šírkové pomery

Šírka jazdného pruhu je navrhnutá  2 x 3,00 m a bezpečnostný odstup  2 x 0,5 m.

Smerové pomery vetiev A,B,C,D :

Smerové vedenie je zložené z priamych úsekov a prostých kružnicových oblúkov v zmysle STN 736110

Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie:

Povrchová úprava bude asfaltobetón, betónová dlažba alebo dlažby z prírodného kameňa, podkladné vrstvy stabilizované, ochranná vrstva zo štrkodrviny.

Odvodnenie 

Odvodnenie bude navrhnuté cez systém dažďových vpustov alebo odvodňovacích žľabov do dažďovej kanalizácie. Vpusty budú navrhnuté na základe zhodnotenia pozdĺžnych a priečnych sklonov vozovky tak, aby sa zrážková voda dostala čo najrýchlejšie z povrchu vozovky.  

Odvodnenie pláne cestného telesa  je zabezpečené priečnym sklonom 3% .

2.5.3.3       Spevnené plochy pre peších a chodníky

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno spevnené plochy a chodníky zaradiť do skupiny D - nemotoristické, s funkciu pobytovou a obslužnou. Podľa dopravného významu je zaradený do triedy D3 komunikácie pre chodcov. Novonavrhnutá lokalita je riešená tak, že v rámci dopravných  koridorov sú súbežne s komunikáciami vedené aj chodníky pre peších jednostranne alebo obojstranne. 

V riešení sa ráta aj s bezbariérovosťou pešieho a rekreačného pohybu cez dopravné koridory vo vymedzených lokalitách retardérmi a úpravou komunikácií.

Šírkové pomery 

Šírka pruhu pre peších je navrhnutá  2 x 0,75 m v minimálnom usporiadaní

Smerové vedenie:

Smerové vedenie je zložené z priamych úsekov a prostých kružnicových oblúkov v zmysle STN 736110

Sklonové vedenie:


Pozdĺžny profil komunikácie je navrhnutý v osi jazdného pásu. Výškové vedenie je navrhnuté s ohľadom na existujúci terén. Pozdĺžny sklon komunikácií bude rešpektovať STN 73 6110, čl. 8.7.4.

Priečny sklon komunikácie v priamej je strechovitý 2,0 %.

2.5.3.4       Cyklistický doprava


V obci neexistujú účelové komunikácie vyhradené pre cyklistickú dopravu. Na tento druh dopravy sa využívajú miestne komunikácie, spevnené chodníčky, resp. poľné a lesné cesty, ktoré sú v katastri obce. Obcou prechádza cyklotrasa Bojnický cyklookruh (dĺžka 162km).

ÚPN obce rieši základnú kostru cyklistických trás a ich vzájomné napojenie na širšie vzťahy obvodu obce, predovšetkým však prepája obe miestne časti obce. 



 Urbanistická štúdia rieši korčuliarsky terénny park s dĺžkou okruhu 623m a free rideový cyklistický park.

2.5.3.5       Statická doprava

Dimenzovanie rozmerov odstavných a parkovacích miest a príslušné komunikačné priestory je navrhnuté v zmysle STN 73 6056. Rezervované parkovacie státia pre autá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvažujeme 4% z celkového počtu parkovacích miest v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

Pre kolmé radenie osobných vozidiel je potrebné uvažovať s boxmi  o rozmeroch min 2,4m x 5,0m-5,3m. Priestor pre manéver vycúvania pri kolmom parkovaní je 6,0 m. 

Na základe navrhovaných kapacít je potrebné výpočtom určiť počet parkovacích plôch pre rodinné domy. Objekt je zaradený medzi objekty s odstavnými stojiskami – rodinné domy/STN 736110/Z1, november 2011/. 

	Objekty s odstavnými stojiskami

	Rodinné domy
	Krátkodobých p. stojísk
	dlhodobých p. stojísk

	1. rodinný dom
	10,00%
	2/dom


N=1,1.Oo =  1,1.2 = 2,2 = 2 p. Státia – pripadajúce na 1. rodinný dom

          Oo  - základný počet odstavných stojísk stojísk

Overenie potreby parkovacích miest pre bytové domy a objekty občianskej vybavenosti je potrebné určiť samostatne podľa projektovaných kapacít v zmysle STN 736110 /Z1.

2.5.3.6       Doprava hromadná autobusová 
Obec má pomerne dobré dopravné spojenie prostredníctvom pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza. Zabezpečenie obsluhy územia hromadnou dopravou je prostredníctvom zriadenia obojmerných zastávok pre hromadnú dopravu. Návrh rešpektuje STN 73 6425.

2.5.4  Riešenie verejnej technickej vybavenosti

2.5.4.1  Hydrotechnický výpočet potreby vody

Potreba vody je vypočítaná podľa „Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Z.z.  č. 684/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ zo 14. novembra 2006. 

Potreba vody pre bytový fond

Príloha č. 1 – A, 1.2 

Potreba vody 

................................................................135 l . os-1 . deň-1
Zníženie potreby vody o 11 %   ................................................... - 15 l . os-1 . deň-1
Potreba vody 

................................................................120 l . os-1 . deň-1
Príloha č. 2 

Súčiniteľ maximálnej dennej potreby vody kd = 1,6

Súčiniteľ maximálnej hodinovej potreby vody  kh = 1,8

Výpočet potreby vody je pre „bilancované bloky“ L1, L2 a L3 spracovaný samostatne. 

Regulačný blok L1  - 79 rodinných domov

316 obyvateľov



   2 bytové domy
     80 obyvateľov 

Regulačný blok L3  - 19  rodinných domov
76  obyvateľov



   4 remeselné domy
16 obyvateľov



   1 objekt občianskej vybavenosti              

Regulačný blok L4  - 20 rodinných domov
80 obyvateľov



  3 objekty občianskej vybavenosti



    základná škola 
120 žiakov

	Regulačné bloky
	objekty
	Potreba vody          / m3deň-1 /
	Maximálna denná potreba vody          / m3deň-1 /
	Maximálna hodinová potreba vody  /m3hod-1 /

	L1
	rodinné domy
	 37,92
	
	

	
	bytové domy
	9,6
	
	

	
	SPOLU
	47,52
	76,03
	 5,7

	L3
	rodinné domy 
	9,12
	
	

	
	remeselné domy
	2,88
	
	

	
	občianska vybavenosť
	3,8
	
	

	
	SPOLU
	15,8
	25,28
	1,89

	L4
	rodinné domy
	9,6 
	
	

	
	občianska vybavenosť
	10,5
	
	

	
	škola
	8,0
	
	

	
	SPOLU
	 28,10
	44,96
	3,37

	
	CELKOM
	91,42
	146,27
	10,97

	
	
	1,06 l s-1 
	1,69 l s-1 
	3,05 l s-1 


2.5.4.2  
Vodovodná sieť

Na území medzi obcou Pravenec  a časťou obce – Kolónia, je pripravovaná výstavba rodinných domov spoločne s občianskou vybavenosťou a základnou školou. Táto výstavba si vyžaduje vybudovanie rozvodov vody. 

Zásobovanie pitnou vodou je navrhovaná z dvoch rozvodných sietí, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú. 

Regulačný blok L1 – navrhujeme napojiť na jestvujúci rozvod vody, ktorý je vedený z obce Pravenec do priemyselného areálu, nachádzajúceho sa v blízkosti riešeného územia. 


Jestvujúce potrubie je vybudované z liatiny s priemerom DN 100. 

Navrhovaná vodovodná sieť bude zásobovať vodou časť zastaveného územia – regulačný blok L1. Rozvody navrhujeme z HDPE potrubia s priemerom d110 mm.  Celková dĺžka rozvodov vody je 920,0 m. Časť rodinných domov v severnej časti záujmového územia je možné napojiť priamo na jestvujúce potrubie, ktoré bude potrebné ešte predĺžiť o 80,0 m. 

Tabuľka potreby vody pre blok L1

	Regulačný blok
	objekty
	Potreba vody          
	Maximálna denná potreba vody          
	Maximálna hodinová potreba vody  

	L1
	
	/ m3deň-1 /
	/ m3deň-1 /
	/l s-1/
	/m3hod-1 /

	
	rodinné domy
	 37,92
	-
	-
	-

	
	bytové domy
	9,6
	-
	-
	-

	
	SPOLU
	47,52
	76,03
	0,88
	5,7


Regulačný blok L3 a L4 – navrhujeme napojiť na jestvujúci rozvod vody, ktorý je vybudovaný v obci Pravenec – časť Kolónia. Jestvujúce potrubie je vybudované z liatiny s priemerom DN 100. 

Navrhovaná vodovodná sieť bude zásobovať vodou časť zastaveného územia – regulačné bloky L3 a L4. Rozvody navrhujeme z HDPE potrubia s priemerom d110 mm.  Celková navrhovaná dĺžka rozvodov vody je 1025,0 m. 

Tabuľka potreby vody pre blok L2 a L3

	Regulačné bloky
	objekty
	Potreba vody          
	Maximálna denná potreba vody          
	Maximálna hodinová potreba vody  

	
	
	/ m3deň-1 /
	/ m3deň-1 /
	/ l s-1 /
	/m3hod-1 /

	L3
	rodinné domy
	9,12
	
	
	

	
	remeselné domy
	2,88
	
	
	

	
	občianska vybavenosť
	3,8
	
	
	

	
	SPOLU
	15,8
	25,28
	0,29
	1,89

	L4
	rodinné domy
	9,6
	
	
	

	
	občianska vybavenosť
	10,5
	
	
	

	
	škola
	8,0
	
	
	

	
	SPOLU
	28,1
	44,96
	0,52
	3,37


Rozvodná sieť je navrhnutá na maximálnu hodinovú potrebu vody. Jednotliví spotrebitelia budú na verejný vodovod napojení vodovodnou prípojkou s vybudovanou vodomernou šachtou.

2.5.4.3 
Splašková kanalizácia


V záujmovej oblasti nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Odkanalizovanie navrhovanej výstavby navrhujeme pri rodinných domoch žumpami, pre bytovky, občiansku vybavenosť a školu navrhujeme čistiarne odpadových vôd. 

Rodinné domy – na likvidáciu splaškových vôd navrhujeme pre každý rodinný dom osadenie žumpy s objemom 12 m3. 

Potreba vody .......................................................... 
120 l . os-1 . deň-1
Priemerný počet obyvateľov rodinného domu ............
4 obyv. 

Priemerný denný prietok odpadových vôd .................
Q = 120x4 = 480l deň-1 = 0,48 m3deň-1
Objem žumpy ...........................................................
V = Q x 25 dní = 0,48 m3deň-1 x 25 = 12 m3
Bytové domy v regulačnom bloku L1 – pre bytové domy, umiestnené vo východnej časti záujmového územia, nie je efektívne navrhovať žumpu. Pre tieto bytové domy navrhujeme vybudovanie malej čistiarne odpadových vôd. 

Priemerný denný prietok odpadových vôd .................
9,6  m3deň-1 

Počet ekvivalentných obyvateľov ..............................
9,6 / 0,15 = 64 EO


Navrhujeme vybudovanie malej čistiarne odpadových vôd pre 75 EO. 


V zmysle normy STN 75 6402 si čistiareň odpadových vôd nevyžaduje ochranné pásmo medzi čistiarňou a súvislou zástavbou. Čistiareň bude odvetraná cez pripojenú kanalizáciu nad úroveň posledného podlažia bytových domov.


Vyčistená voda bude vyústená do jestvujúceho kanála, ktorý tvorí východnú hranicu záujmového územia. 

Občianska vybavenosť a škola v regulačnom bloku L4 – pre tieto objekty je taktiež neefektívne navrhovať žumpu. Navrhujeme vybudovanie malej čistiarne odpadových vôd. 

Priemerný denný prietok odpadových vôd .................
18,5  m3deň-1 

Počet ekvivalentných obyvateľov ..............................
18,5 / 0,15 = 123 EO


Navrhujeme vybudovanie malej čistiarne odpadových vôd pre 125 EO. V zmysle normy STN 75 6402 je čistiareň odpadových vôd osadená od súvislej zástavby vo vzdialenosti min. 20 m – čo predstavuje ochranné pásmo pre zakryté ČOV bez odvetrania.  
Vyčistená voda bude vyústená do toku Nitra, pričom odtokové potrubie bude križovať štátnu cestu I. triedy I/64 a železničnú trať.


V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia a pripravuje sa realizácia projektu vedeného spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica „ Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“. V prípade, že predložený projekt bude úspešný v rámci poskytnutia finančných prostriedkov z Európskej únie, bude v uvedenej lokalite vedený zberač splaškových vôd. Po jeho vybudovaní bude možné splaškové vody produkované na záujmovom území odviesť do tohto zberača. 

2.5.4.4  Dažďové vody


Na riešenom území nie je navrhnutý sústredený odtok dažďových vôd. 


Dažďová voda zo striech domov, chodníkov, dvorov obytných domov a z príjazdových komunikácií bude odvedená na zelené plochy – záhrady. Dažďová voda bude prirodzeným spôsobom vsakovať do podložia. 


Cieľom zadržania dažďovej vody v riešenom území je redukcia povrchového odtoku z povodia, minimalizácia odtečených objemov a tým aj minimalizácia transportovaného znečistenia do recipientu. 



2.5.5  Elektrická energia
2.5.5.1 Širšie vzťahy
Záujmovým územím prechádza vvn  vzdušná 110 kV linka č. 7703 – RZ Rajec – RZ Pravenec – RZ Handlová a vn 22 kV vzdušné vedenie ako odbočka linky č. 293,(  299, 1333) – spresnenie v stupni DUR.

2.5.5.2  Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou riešeného územia

 Riešené územie je v súčasnosti nezastavané a územím len prechádza vvn / 110 kV  vzdušná linka  č. 7703 a vn vzdušná linka 22kV,  okolo ktorých bude potrebné rešpektovať ochranné pásma, v ktorých nie je dovolená  bytová zástavba.  Mimo navrhované územie prechádza 220 kV vzdušná linka č. V271 od RZ Bystričany do  RZ Sučany a je v správe SEPSu a.s. Bratislava.

2.5.5.3  Ochranné pásma

- ochranné pásmo vzdušných vn/22 kV vedení / liniek/  :  10m na každú stranu od krajného  vodiča

- ochranné pásmo kábelového nn/1kV/  a vn /22 kV/  vedenia :  1m na každú stranu kábla

- ochranné pásmo stožiarovej trafostanice:  10m  od  vn konštrukcie

- ochranné pásmo vvn 110 kV vzdušného vedenia je 20 m na každú stanu od krajného  vodiča

- ochranné pásmo vvn 220 kV vzdušného vedenia je 25 m na každú stranu od krajného vodiča

2.5.5.4   Energetická bilancia riešeného územia

 Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladu, že navrhovaná výstavba v záujmovom území bude využívať  na vykurovanie  objektov a prípravu TÚV plyn a na varenie – elektrickú energiu – odber „ kat. B“ . Podľa zaťaženia obytnej zóny je uvažované s podielom  na maxime obytného súboru podľa štandardov SSE a.s. 

2.5.5.5      Výpočet zaťaženia obytnej zóny na maxime zaťaženia
1.  Rodinné domy / samostatne stojace/:   83 RD 

          Psmax = 83 x 1,4 kW = 116,2 kW   

2.   Rodinné domy – radová zástavba / 35 RD /      

          Pimax = 35 x 1,4 kW = 49 kW

 3.   Bytové domy  - / 2 , 36 bytov/ 

          Pimax = 36 x 1,4 kW = 50,4 kW

4.   Remeselné domy / 4ks /

          Pimax = 4 x 50 kW = 200 kW

 5.   Občianska vybavenosť  /5ks/

          Pimax = 2 x 100 kW  =  500 kW

 6.   Kostol / 1 ks/     Pimax = 50 kW

 7.   Dostavba k ZŠ   Pimax = 40 kW

 8.   Trhové stánky  /12ks /

           Pimax = 6 x  10 kW  = 60 kW 

 9.   Podzemné garáže      Pimax = 30 kW

 10.   športové ihrisko        Pimax = 60 kW

11.   Škola                         Pimax = 70 kW

12.   Verejné osvetlenie    Pimax = 17 kW

13.   Celkom     Pic = 1.242  kW  

 - počet trafostaníc :  n = Pic/ 0,75 x 400 kVA = 1.017 / 0,75 x 400 = 3,39 ks – volíme 4 ks 400kVA/22kV  distribučné voľno stojace  trafostanice EH8B - Elektroharamia

2.5.5.5      Zásady zásobovania elektrickou energiou
VN  PRÍPOJKA

    Z uvedeného orientačného výpočtu požadovanej potreby elektrickej  energie pre riešenú technickú infraštruktúru a z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností je zrejmé, že v riešenom území je nutné vykonať napojenie lokality vn 22 kV prípojkami - zemnými káblami  2 x 3 x AXEKVCE/R/ Y 1 x 240 mm2 , vedenými popri komunikácii s odbočením od vzdušných liniek vn – 22 kV č. 293, 299 resp. 1333 cez úsekové zvislé odpojovače na podperných stĺpoch, resp. z voľných vn kobiek distribučných trafostaníc v blízkosti riešenej technickej infraštruktúry, resp. rozrezaním existujúcich vn – 22 kV káblov a ich zaspojkovaním. Káble ukončiť vo vn-22 kV rozvádzačoch navrhovaných distribučných trafostaníc TS1,2,3,4.

NN  ROZVODY

   Napojenie technickej infraštruktúry daného riešeného územia je navrhnuté vonkajšími nn káblovými zemnými rozvodmi / lúčovitý rozvod z istiacich prípojkových skríň / , ktoré budú napojené  z nových distribučných trafostaníc  TS1,2,3,4  – zemnými káblami  AYKY 4 x 120 mm2, resp. AYKY 4 x 240 mm2 , ktorými budú cez istiace prípojkové skrine PSR napojené jednotlivé elektromerové pilierové skrine REP , z ktorých budú napojené jednotlivé objekty technickej infraštruktúry.  Rozvádzače fakturačného merania REP budú typové pre viac odberateľov  - budú osadené na hranici pozemkov, verejne prístupné.  Dimenzie káblov budú spresnené v ďalších stupňoch PD aj s ohľadom na prenášaný výkon, dovolené úbytky napätia a hospodárnosť. NN /1kV/ zemné rozvody budú uložené v peších chodníkoch popri komunikáciách na verejnom pozemku. 
VEREJNÉ   OSVETLENIE

    Verejné osvetlenie bude rozdelené na osvetlenie obslužnej komunikácie / 12m stožiare s výbojkami MH150-250W / , osvetlenie miestnych komunikácií / výbojkovými sadovými svietidlami MH 70W na oceľových stožiaroch 3-4 m. s prírubou, osadené na zemný rošt v základe a na osvetlenie parkové /1-2m s výbojkami MH50W/. Rozvody VO riešiť zemnými káblami CYKY / AYKY/ do 25 mm2 napojené z nových PRVO-1,2.3.4  skríň, napojených  z nových  TS1,2,3,4.  Verejné osvetlenie bude  ovládané fotosnímačmi na PRVO-1,2,3,4 skrini. 

DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA TS1,2,.3,4  -  400kVA, 22/0,4 kV

     Na verejnom pozemku budú osadené nové  distribučné trafostanice 22kV/ 0,4 kV , 400 kVA s vn 22 kV rozvádzačmi AJE a nn rozvádzačmi  ANG  pre  8 nn  vývodov 250A/400A. Pri použití  3 trafostaníc osadiť  transformátory s výkonom 630 kVA / 22 kV.

2.5.6 Telekomunikácie

2.5.6 .1  Širšie vzťahy 

Pre obec je v súčasnosti riešené napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom diaľkovým optickým káblom.

Cez obec Pravenec prechádza hlavná trasa optického kábla Slovak Telekom OOK Prievidza – Nitrianske Pravno, od ktorého je v spojke DOS-06 urobené prepojenie na hlavný prípojný bod obce RSU PRAVENEC. Kapacita RSU Pravenec je postačujúca pre uvažované rozvojové aktivity obce. 

Trasa diaľkového optického kábla OOK Prievidza-Nitrianske Pravno je vedená od Prievidze vo výkope v zemi po pravej strane vedľa železničnej trate, v dolnej časti obce – Kolónia je urobená spojka a napojenie na RSU Pravno, v strednej časti obce križuje štátnu cestu I/64 a ďalej je vedený po ľavej strane vedľa cesty I/64.

2.5.6 .2  Existujúci stav 

V rozvojových územiach  obce je napojenie na telekomunikačnú sieť T-Com, a.s. Územie obce je pokryté signálom oboch mobilných operátorov T-mobile, Orange. V obci nie je riešený rozvod káblovej televízie ani optickej kabeláže operátorov telekomunikačných služieb. Miestna telekomunikačná sieť obce Pravenec je kabelizovaná hlavnými rozvodmi zemou ku účastníckym rozvádzačom ÚR na budovaných a na drevených podperných bodoch v obytnej časti obce, odkiaľ je rozvod riešený vzdušnou kabelážou ku jednotlivým účastníkom. V dolnej časti obce, kde sa nachádza RSU Pravenec je rozvod riešený vo väčšej miere v zemných rozvodoch hlavne v území novej bytovej výstavby.

2.5.6 .3  Technické riešenie rozvoja telekomunikačných rozvodov

 Vzhľadom na zámer správcu siete riešiť možnosť úpravy stávajúcej MTS a strategický zámer poskytovania najnovších telekomunikačných služieb, UŠ navrhuje riešiť vybudovanie optickej prístupovej siete od RSU Pravenec do centrálnej zóny obce a hornej časti obce a riešenie uzla telekomunikačných služieb. Od neho  navrhuje riešiť nové rozvody zemnými metalickými káblami ku jednotlivým účastníkom.

UŠ navrhuje, aby obec vyvolala jednanie so správcom siete Slovak Telekom  o určení strategického zámeru a časového harmonogramu v súvislosťou s budovaním MTS s cieľom dohodnúť prednostné vybudovanie hlavných trás rozvoja telekomunikačných rozvodov, od ktorých by sa potom napájali jednotlivé rozvojové plochy podľa riešenia zástavbových plánov v danej lokalite. Je potrebné, aby Slovak Telekom prevzal navrhované telekomunikačné rozvody do svojich investičných plánov.


Rozšírenie telefónnej ústredne, miestnej telefónnej siete a telefónnych staníc zabezpečí podľa potreby na vlastné náklady správca. 

2.5.6 .4  Ochranné pásma telekomunikačných rozvodov a ich vedenie
Ochranné pásmo telekomunikačných zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete je 1,5m v zmysle Zákona o telekomunikáciách č.195/2000 Z. z. a normy STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia a STN 33 4050 o podzemných telekomunikačných vedeniach.
Podľa zákona o energetike 656/2004 je ochranné pásmo káblového vedenia pre telekomunikačné rozvody 1,5m. Trasy káblových vedení bude uložená vo verejných priestoroch v zelených pásoch vedľa chodníkov a pod spevnenými plochami a chodníkmi v súlade s STN 73 6005. 

Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia:

na vykrytie požiadaviek na telekomunikačné vedenia v navrhovaných rozvojových plochách navrhnúť komplexné riešenie prípojného bodu RSU Pravenec 

napojenie navrhovaných lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť riešiť zemnými káblovými rozvodmi

návrh ďalších stupňov dokumentácie telekomunikačných vedení pre rozvojové lokality predložiť na vyjadrenie správcom sietí

pred realizáciou výstavby v rozvojových lokalitách vytýčiť presné trasovanie telekomunikačných káblov

plánované rozkopávky a rekonštrukcie koordinovať so správcami sietí

2.5.6 .5  Miestny rozhlas


Rozvody miestneho rozhlasu sú vyhotovené vzdušnými vedeniami na existujúcich betónových alebo drevených podperných stĺpoch pri komunikáciách. Na stĺpoch sú umiestnené reproduktory ozvučenia.

UŠ Pod Mokraďou navrhuje pre potreby informovanosti obce obnovu miestneho rozhlasu na báze bezdrôtového riešenia, počíta s možnosťou skvalitnenia miestneho rozhlasu a jeho rozšírenia do nových lokalít, prípadne uplatnenie iných výhľadových perspektívnych spôsobov.

2.5.6 .6  Televízny rozvod
Trasy nových  rozvodov TKR riešiť zemným vedením v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z. a vytvárať podmienky pre alternatívne systémy. 



2.5.7   Zásobovanie zemným plynom

Teplo a palivo


Pre zásobovanie objektov teplom je potrebné realizovať nové zdroje tepla. V riešenom území je uvažované s lokálnymi zdrojmi tepla samostatne pre každý objekt. V objektoch je uvažované prednostne s využitím zemného plynu alebo alternatívnych zdrojov (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory,...).  V prípade dohody majiteľov, alebo prevádzkovateľov objektov je možné zriadiť spoločný zdroj tepla aj pre viac objektov.

2.5.7.1    Ochranné pásma

Budované zariadenia si nevyžadujú zvláštne ochranné pásma vyplývajúce z osadenia zariadení. Pri prevádzke zariadení je potrebné dodržať ochranné pásma výduchu odťahu spalín z navrhovaných zdrojov tepla (zdrojov znečistenia). Pre návrhy umiestňovania zdrojov znečistenia je potrebné postupovať tak, aby boli dodržané rozptylové podmienky lokality.

2.5.7.2    Základné údaje a návrh riešenia

Navrhované technické riešenie - pre zásobovanie objektov je uvažované s osadením plynových kotlov, alebo iného vhodného zdroja (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a pod.). Zdroj bude slúžiť pre výrobu tepla pre vykurovanie, zariadenia VZT a prípravu TÚV. Zdroje tepla budú svojou konštrukciou a technológiou spĺňať požiadavky emisných limitov (znečistenie ovzdušia, hluk,...), vzhľadom na umiestnenie a charakter lokality. Snahou návrhu bude minimalizácia ekologických dopadov so zohľadnením ekonomiky chodu zariadení.  

Vykurovanie objektov je uvažované kombináciou vykurovacích telies, podlahového vykurovania a VZT zariadení. Riešenie bude prispôsobené požiadavkám investora a užívateľa každej stavby. 

2.5.7.3    Bilancie potreby tepla

Základné údaje:

- počet vykurovacích dní




  
212 dní

- vonkajšia výpočtová teplota




-14,0 °C

- priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia

  
-2,8 °C


[image: image1.emf]RD BD OV

početpočet b.j. m3 RD (GJ) BD (GJ) OV (GJ) RD (kWh)BD (kWh)OV (kWh)

L1 79 16 3 200 5 530 808 3 200 830 56 54 400

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 23 0 2 400 1 610 0 288 242 0 41

L4 20 0 16 800 1 400 0 2 013 210 0 286

L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPOLU 122 16 5 530 8 540 808 5 501 1 281 56 54 726

blok početpočet b.j. m3 RD (GJ) BD (GJ) OV (GJ) RD (kWh)BD (kWh)OV (kWh)

RD rodinné domy

BD bytové domy

OV  občianska vybavenosť

Reg.blok

spotreba tepla súčasný príkon teplo

 

2.5.7.4   Zásobovanie objektu plynom

2.5.7.4.1   Projektové podklady
Pre vypracovanie návrhu riešenia urbanistickej štúdie boli k dispozícii nasledovné podklady:

· Predbežné zastavovacie objemové hodnoty 

· Bilancie vykurovania riešené v ďalšej časti tohto stupňa PS

· Situácie územia

2.5.7.4.2    Vyhradené pásma 

- STL plynovody 



1,0m ochranné pásmo

- STL plynovody



2,0m bezpečnostné pásmo

- STL prípojky 



1,0m ochranné pásmo

- STL prípojky




2,0m bezpečnostné pásmo

- VTL plynovod DN200 PN 25


4,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN200 PN 25


20,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN100 PN 25


4,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- VTL plynovod DN100 PN 25


20,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- technologické objekty  (RS,...)

8,0m ochranné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

- technologické objekty  (RS,...)

50,0m bezpečnostné pásmo (Z.č. 656/2004 Z.z.)

Umiestňovanie stavieb v bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení v zmysle TPP 906 01 je pre plynovod do PN 2,5 MPa nasledovné:


[image: image2.emf]kategória stavby Menovitý priemer / vzdialenosť stavby 

do 100mm do 150mm do 200mm

Kategória I. 16,0 m BP BP

Kategória II. 11,0 m 17,0 m

Kategória III. 8,0 m 12,0 m 16,0 m

Poznámka BP = bezpečnostné pásmo


Pri umiestňovaní stavieb je možné aplikovať aj skrátené vzdialenosti, pri dodržaní podmienok stanovených v príslušných predpisoch. Prípadné skrátenie vzdialeností je možné uplatniť len pri individuálnom jednaní pri návrhu jednotlivých objektov.

2.5.7.4.3 Základné údaje a návrh riešenia
Navrhované technické riešenie - pre zásobovanie územia zemným plynom budú ako zdroj zemného plynu využité existujúce rozvody plynu vedľa riešeného územia. Na existujúce rozvody sa napojí nová distribučná sieť s rozsahom potrebným pre zásobovanie objektov zemným plynom. Časť navrhovaných objektov bude možné napojiť aj na existujúce rozvody plynu vedené v blízkosti riešeného územia. Trasy nových rozvodov sú navrhnuté tak, aby bolo možné pripojenie všetkých objektov a boli vylúčené súbehy distribučnej siete. Konkrétny návrh trasy je predmetom riešenia ďalších stupňov projektu a im predchádzajúcim úkonom (marketingový prieskum, bilančné výpočty,...).  Predpokladané rozšírenie distribučnej siete je navrhované v dĺžke 

-hlavná vetva plynovodu cca 
1.050,0m

-bočné vetvy plynovodu cca 
   500,0m 

- počet prípojok rodinné domu
x ks

- počet prípojok maloodber

x ks

- počet prípojok ostatné

x ks

- predpokladaná dĺžka prípojok 
x m

Plynové zariadenie bude navrhnuté najmä podľa  STN 38 6413, 38 6415, STN 38 6417, TPP 609 01, STN EN 14382, STN EN 334, 38 6442,  TPP 704 01, STN EN 1775  vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z., SÚBP 75/96 Z.z., SÚBP č.25/1984 Z.z. a SÚBP č.59/1982 Z.z. v znení neskorších a náväzných predpisov..

Pre  stavbu  plynovodu  sa  použije  potrubie  z materiálu - lineárny polyetylén PE, rada  ťažká PE 100 - SDR 17,6 a 11.  Voľba materiálu akceptuje požiadavku maximálnej bezpečnosti a trvanlivosti budovaných zariadení.

Bilancie:


[image: image3.emf]RD BD OV

početpočet b.j. m3 RD (t.m3/rok) BD (t.m3/rok) OV(t.m3/rok)RD (m3/h)BD (m3/h)OV(m3/h)

L1 79 16 3 200 163 24 94 92 6 6 044

L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L3 23 0 2 400 47 0 8 27 0 5

L4 20 0 16 800 41 0 59 23 0 32

L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SPOLU 122 16 5 530 251 24 162 142 6 6 081

blok početpočet b.j. m3 RD (t.m3/rok) BD (t.m3/rok) OV(t.m3/rok)RD (m3/h)BD (m3/h)OV(m3/h)

RD rodinné domy

BD bytové domy

OV  občianska vybavenosť

potreba plynu

Reg.blok

spotreba plynu




2.5.8     Komunálny odpad  

2.5.8.1   Likvidácia odpadov

Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby, budú prechodne zhromažďované v zodpovedajúcich prostriedkoch oddelene podľa kategórií a druhov, miesta zhromažďovania budú označené číselnými kódmi podľa Katalógu odpadov a budú odvážané oprávnenými osobami na skládku. Dodávateľ stavebných prác je povinný riadiť sa zákonom č. 24/2004 o likvidácii odpadov. So všetkými odpadmi bude nakladané podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch vrátane jeho doplnkov a bude vedená jeho evidencia podľa Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

2.5.8.2   Zoznam a bilancia vznikajúcich odpadov

V zmysle vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov sú odpady zaradené podľa Katalógu odpadov nasledovne:

a/ Odpady, vznikajúce pri výstavbe:

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kategória



	17 01 01
	Betón
	O

	17 01 02
	Tehly 
	O

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
	O

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O

	17 04 11
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	O

	17 05 04
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	O

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	O

	17 06 04
	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
	O


b/ Odpady z obalov – ide o obaly spotrebiteľské, skupinové a prepravné, v ktorých sú

zabalené  stavebné materiály 

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kategória



	15 01 01 
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O

	15 01 04
	Obaly z kovu
	O

	15 01 06
	Zmiešané obaly
	O


c/ Odpady, vznikajúce prevádzkou:

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáže, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a tiež pri údržbe verejne zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.    

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kategória



	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	20 01 01
	Papier a lepenka
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	20 01 39
	Plasty 
	O

	15 01 04
	Obaly z kovu
	O

	20 01 40
	Kovy 
	O

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O

	20 01 02
	Sklo 
	O

	20 02 01
	Biologicky rozložiteľný odpad
	O

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O



- Produkcia odpadov z kanalizácie
zodpovedá potrebe vody. Číslo odpadov podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa  ustanovuje katalóg odpadov - 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z obalov: 


Stavebné odpady, ktoré budú  vznikať jednotlivým dodávateľom stavieb počas výstavby sa uvedú v ich stavebných denníkoch podľa skutočne vzniknutých množstiev a druhov a o nakladaní s nimi sa bude viesť predpísaná evidencia v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva. Držiteľ stavebných odpadov ich bude zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadu a v súlade s ustanovením § 40c zákona o odpadoch, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok zabezpečí ich materiálové zhodnotenie, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných prác je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov.   


Stavebné odpady a odpady z obalov vzniknuté pri výstavbe budú priebežne zhromažďované utriedené do nádob a kontajnerov, pričom nebezpečné odpady sa budú označovať identifikačným listom nebezpečného odpadu. Všetky vzniknuté odpady budú dočasne skladované na vopred určenom mieste v objektoch a priestoroch na to určených tak, aby boli zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom s následným odvozom a odovzdaním oprávneným subjektom na environmentálne bezpečné povolené zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. 

Odpady zo stavieb občianskej vybavenosti, ktoré sú vhodné na zhodnocovanie najmä odpady z obalov podskupiny 15 01 sa odovzdajú na využitie ako druhotná surovina prostredníctvom regionálnych zariadení na zber odpadov. 
Prevádzkou objektov občianskej vybavenosti  sa predpokladá vznik komunálnych odpadov a ďalších odpadov, ktoré vznikajú pri predmete činnosti podnikateľov : 

Vzhľadom na účely objektov občianskej vybavenosti, ktorým sa vytvoria priestory pre návštevníkov –  školy, kostol, obchodné prevádzky, služby, športové zariadenia a parkovacie miesta s potrebnou infraštruktúrou  je vznik odpadov rozdelený na :

· komunálne odpady, ktorých pôvodcom budú  fyzické osoby – návštevníci a zamestnanci  právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednej činnosti podnikateľov – za  nakladanie s komunálnymi odpadmi zodpovedá obec,

· ďalšie odpady, ktorých pôvodcom  budú podnikatelia a vzniknú pri  činnosti tvoriacej predmet podnikania, čo budú predstavovať najmä odpady vznikajúce prevádzkou objektov služieb s obchodnými priestormi a prevádzkou infraštruktúry – za nakladanie s nimi zodpovedajú jednotliví pôvodcovia odpadov.  


Uvedené rozdelenie odpadov na komunálne odpady a ďalšie odpady bolo vykonané na základe definícia komunálneho odpadu podľa zákona č. 24/2004 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

2.5.8.3  Zhromažďovanie odpadov

 
Skladovanie  zmesí komunálnych odpadov bude riešené v projekte pre rodinné domy. Interval vyprázdňovania podľa potreby,  minimálne 1 x týždenne, čím sa zabezpečí vyhovujúce nakladanie s komunálnym odpadom z hygienického hľadiska. 
Nakladanie s triedeným komunálnymi odpadmi pre objekty OV , rekreácie a športu

a) Triedený kontajnerový systém 

Systém zberných nádob je najrozšírenejším systémom nakladania s komunálnym odpadom, ktorý sa pomerne často využíva aj pre potreby separovaného zberu odpadov. Komunálny odpad a separovaný zber – zber oddelených zložiek komunálnych odpadov – plasty, papier, sklo, kovy a bioodpad sa bude zhromažďovať  do príslušne označených kontajnerov, ktoré sa podľa potreby v požadovaných intervaloch vyprázdňujú, tak aby sa zberné nádoby neprepĺňali odpadom a odpad sa nezhromažďoval mimo zberných nádob. 


Platná právna úprava týkajúca sa separovaného zberu zložiek KO v súčasnosti vyžaduje zavedenie zberu v komodite papier, plasty,  sklo, kovy a očakáva sa v priebehu roka 2010 schválenie stratégie  pre nakladanie s BRO, na základe ktorej budú obce povinné separovať aj tento odpad. 


Na zhromažďovanie triedených odpadov – plasty, papier, sklo, kovy a bioodpad sa použijú farebne rozlíšené špeciálne 1 100 l kontajnery, ktoré vyhovujú systému zberu na území obce Pravenec, s intervalom vyprázdňovania podľa potreby. Kontajnery okrem farebného rozlíšenia budú označené aj podľa komodity odpadu nápisom: 

· plasty     

– farba kontajneru žltá,

· papier    

– farba kontajneru modrá , 

· sklo          
– farba kontajneru zelená ,

· kovy        
– farba kontajneru čierna ,

· bioodpad 

– farba kontajneru hnedá .

Pre lepšiu informovanosť bude na každom kontajnery umiestnený  resp. nalepený alebo nastriekaný nápis s označením odpadu, pre zber ktorého je kontajner určený. Okrem druhu odpadu bude obsahovať aj informáciu, že ide o separovaný zber odpadov. 

b) Stanovište zberných nádob pre komunálne odpady a zložky komunálneho odpadu

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a  zberné nádoby na separovaný zber odpadu – zber oddelených zložiek komunálnych odpadov – plasty, papier, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad pre objekty OV budú umiestnené na určených stanovištiach. 


Stanovište zberných nádob je nutné upraviť tak, aby sa  ľahko udržiavalo v čistote a aby bol dobrý prístup pri manipulácii s kontajnermi pri ich vyprázdňovaní. Udržiavaním stanovišťa v čistote a pravidelným odvozom zmesového komunálneho odpadu minimálne 1 x týždenne, podľa potreby aj častejšie sa zabezpečí to, aby nedochádzalo k negatívnemu vplyvu na životné podmienky. 

Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia


S nebezpečnými odpadmi môže nakladať len poverená osoba, ktorá je riadne oboznámená s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri nakladaní s odpadmi zamestnanci používajú predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky – minimálne ochranný odev, rukavice a obuv. 
Pri manipulácii s odpadmi je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po práci s odpadmi sú zamestnanci povinní dôkladne si umyť ruky.


V prípade, že dôjde k pracovnému úrazu, sú zamestnanci povinní uvedenú skutočnosť nahlásiť nadriadenému zamestnancovi, ktorý zabezpečí ošetrenie, prípadne privolá lekársku pomoc.


Pri zistení požiaru zamestnanci postupujú podľa Požiarnych smerníc, v prípade havárie postupujú podľa Havarijného plánu.

2.5.9 Zeleň
2.5.9.1 Navrhované riešenie 

Urbanistická štúdia vo svojom návrhu komponuje spájanie dvoch častí obce prostredníctvom novo vzniknutej zástavby, ale aj parku, ktorý vytvára zelený koridor medzi novými navrhovanými objektmi a existujúcou komunikáciou. Park svojou štruktúrou posilňuje už existujúci zelený koridor pri komunikácii I/64. Svojou funkčnou náplňou a vybavením poskytuje obyvateľom obce Pravenec, bezpečný spôsob presúvania sa medzi dvomi časťami obce, ktorý v minulosti bol možný len použitím štátnej komunikácie I/64.Park ponúka svojim užívateľom oddych, relaxáciu ale aj športové vyžitie.
 Hlavnou zelenou kompozičnou osou parku je lipová alej ( skladá sa zo stromov Lipy malolistej – Tilia cordata) , ktorá je doplnená v miestach pri altánkoch solitérnym stromom, Buk svetlý – Fagus lucida. Zo západnej časti je park tvorený zeleným masívom stromov Javora horského – Acer pseudoplatanus a pôvodnou už existujúcou zeleňou, ktorá lemuje ochranný koridor s komunikáciou I/64. Jednotlivé intímne priestory parku a taktiež pešie komunikácie sú dotvorené ihličnatou drevinou, Borovica čierna – Pinius nigra a ozdobnými krami z čelade olivovnikovitých, Zlatý dážď – Forsythia x intermedia Maluch. Tento druh zlatého dažďa dorastá do výšky 0,5 m.

Vo južnej časti územia, v bezpečnostnom pásme VTL plynu, ktorý rozdeľuje územie, je navrhnutá po oboch stranách pešej komunikácie alej. Je tvorená zo stromov Čerešne pilkatej – Sakura - (Prunus serrulata), čeľaď ružovitá (Rosaceae). Stromová alej kompozične priečne prechádza do parku a končí pri skate parku.

Dôležitou zelenou osou je navrhnuté stromoradie tvorené Javorom horským – Acer pseudoplatanus. Javorová líniová zeleň sa tiahne pozdĺž celej východnej časti riešeného územia a ďalej prechádza ku bike parku. Tento pás zelene z javorov je prerušeným  v dôležitých prepojovacích miestach s potenciálnym ďalším smerom rozvíjania zástavby.

Pozemok školského areálu ja tvorený stromami Agátu bielaho – Fagus lucida , a kríkmi orgovánu – Syringa vulgaris L.

Priestor námestia je doplnený plochami verejnej zelene so stromami Lipy malolistej – Tilia cordata. Symetrický, štvorcový tvar námestia je posilnený v jeho stranách  líniovou vysokou zeleňou, Čerešňa pílkatá – sakura – Prunus Serulata. Ostatné verejné plochy sú riešené ako spevnené  a trávnaté povrchy, doplnené vysokou zeleňou listnatý a ihličnatých drevín. Z ihličnatých drevín sú navrhnuté Borovica čierna – Pinus nigra, Smrek obyčajný – Picea abies. 

Celé riešené územie je doplnené z krajinárskeho hľadiska kríkmi orgovánu – Syringa vulgaris L., farba biela, levander, magenta a typickým vidieckym krom Zlatého dažďu – Forsythia x intermedia Maluch, ktorá dorastá do výšky max 0,5m.

Projekt rieši obnovu - revitalizáciu dendrologickej skladby autochtónnych foriem drevín – vzrastlé stromy a kry, v prírodno – krajinárskom kompozičnom usporiadaní v náväznosti na existujúcu prírodnú scenériu, zastúpených drevín, rastúcich v okolitých lesoch a s dôrazom na zachovanie a ochranu jestvujúcich prírodných prvkov prostredia. 

Druhové zastúpenie navrhnutých drevín, ich kompozičné stvárnenie v parkových úpravách je poňaté s dôrazom na zladenie textúry, habitusu, sfarbenia nadzemných častí, premenlivosti v čase, ktoré prispejú svojím zastúpením k prirodzenému včleneniu a splynutiu s okolitým prostredím. 


2.5.9.2 Navrhnuté sadovnícke prvky 
TRÁVNIK - typ lúčna, parková z. , zloženie :

LL ´Balin´ 5% 
JV ´Pimpernel´ 15% 
KČ ´Pernille´ 30% 
KČ ´Feizola´ 20% 
KR ´Finelawn´ 30% 

Vysoká zeleň:

DREVINY – kostrové - listnaté

Acer pseudoplatanus – Javor horský

Fagus lucida – Buk svetlý


Robinia pseudoacacia – Agát biely


Tilia cordata – Lipa malolistá


Prunus serulata – Sakura – Čerešňa pílkatá

     DREVINY – kostrové - ihličnaté

Pinus nigra – Borovica čierna

Picea abies – Smrek obyčajný 

Nízka zeleň:


Syringa vulgaris L. – Orgován obecný ( farba biela, levander, magenta )


Zlatý dážď – Forsythia x intermedia Maluch

2.5.9.3  Zhodnotenie kvality životného prostredia územia 

Realizáciou  navrhovanej výstavby dôjde k zmene v súčasnosti prevažne funkčne poľnohospodárskeho územia. Na riešenom území vznikne nový obytný súbor s občianskou vybavenosťou pozostávajúci z objektov individuálneho bývania v RD so záhradami, bytových domov, objektov služieb, sakrálny objekt kostola, školy, športu, rekreácie a technickou infraštruktúrou. Realizáciou štúdie Pravenec - Pod Mokraďou dôjde k využitiu funkčného potenciálu lokality v súlade s novým územným plánom a prepojeniu dvoch vzdialených častí obce Pravenec. 

2.5.10 Požiarna ochrana

2.5.10.1 Všeobecné údaje a vyhlášky

Požiarna voda sa rieši v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. v náväznosti na STN 920400. 

Podľa §8 ods.(9) vyhlášky nadzemné hydranty a podzemné hydranty na vonkajšom vodovode  sa navrhujú tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb; ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m. Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A
) sa hydranty umiestňujú mimo požiarne nebezpečného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby; ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 400 m. Uvedené vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky.

Vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená  podzemnými a nadzemnými  hydrantmi , ktoré spĺňajú požiadavky  § 8, Vyhl.  MV SR č. 699/2004 Z. z.  Vonkajší vodovod slúži k prívodu vody na hasenie k stavbám alebo vonkajším požiarnym hydrantom.  Dodržaná je aj maximálna vzdialenosť od objektu 80 metrov pre občiansku vybavenosť a 200 m pre objekty pre bývanie.  Uvedené vzdialenosti sa merali po skutočnej terase vedenia hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Hydrostatický tlak vody na hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, citovanej vyhlášky. Vybudovanie, počet, funkčnosť a dostupnosť odberných miest a aktuálny plán vodovodnej siete je právnická osoba alebo podnikajúca osoba povinná oznámiť HaZZ , v súlade s § 9, odst. 5 a 6, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. Pož. vodovody musia byť akcie schopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400.

Odberné miesta budú osadené na jestvujúci obecný vodovod Pravenec – časť Kolónia DN 100 z liatinových rúr. Uvedená dimenzie vyhovuje pre nevýrobné stavby s plochou požiarnych úsekov najviac 1000 m2.


V zmysle STN 92 0400 – „Požiarna bezpečnosť stavieb“ budú na trase riešeného verejného vodovodu osadené podzemné a nadzemné požiarne hydranty v rozsahu dimenzií DN 80 mm pre objekty pre bývanie a DN 100 mm pre nevýrobné stavby, ktoré v prípade potreby budú plniť aj funkciu vzdušníka, resp. kalníka.

Tabuľka 3 – Druhy, počet výtokov a výdatnosť nadzemných požiarnych hydrantov 

	Položka
	Menovitá svetlosť hydrantu
	Pevná spojka
	Minimálny návrhový prietok
[l.s-1]
	Farba viečok hydrantu

	1
	DN 80
	2 x 52 (C) 1)
2 x 75 (B)
	7,52)
	Červená

	2
	DN 100
	2 x B 75 (B) 1)
2 x 75 (B) a 1 x 110
	122)
	Oranžová

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1) Nadzemné požiarne hydranty podľa STN 13 6620.

2) Minimálny návrhový prietok v koncovom úseku vodovodnej siete.

3) Minimálny návrhový prietok na zokruhovanej vodovodnej sieti.


Pož. vodovody musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu a obsahuje:

· určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, 

· určenie zariadení na protipožiarny zásah.

2.5.10.2  Projekt stavby musí spĺňať v plnom rozsahu nasledujúce vyhlášky a normy
Zákon NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z o požiarnej prevencii.

Zákon NR SR č. 521/2001 Z. z. ,o stavebných výrobkoch

Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z, o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhláška č. 94/2004 Z.z. MV SR a súvisiace STN, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

STN 92 0202-1              Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0111 
            Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. 

STN 92 0400 
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
2.5.11  Urbanistická ekonómia

Bilancie navrhovaných  a existujúcich objektov

	Druh vybavenosti - NÁVRH
	Počet

objektov 
	NP
	Druh vybavenosti - EXISTUJÚCI
	Počet 
	NP

	RD – samostatne stojace
	 83
	    2+1
	RD – samostatne stojace
	 01
	1+1

	RD – remeselné
	 04
	    2+1
	škola
	 01
	1+1

	RD – radová zástavba
	35
	    2+1
	Regulačná stanica plynu
	01
	1

	Bytové domy
	02
	4

	Sakrálny objekt – kostol
	01
	výšková

dominanta

	Trhové stánky
	06
	1

	Občiansky vybavenosť
	05
	4

3+1

	škola
	04
	4

	altány
	06
	1

	Prístrešok pre umyv. Bicyklov a pumpu
	01
	1


Predpokladaný počet obyvateľov v riešenom území  

	
	
	Počet obyv./ 1 bytovú jednotku v RD
	4/1
	Počet bytov na jednom NP 
	Počet NP
	Počet bytov v BD
	
	

	Spolu počet RD
	            122
	Počet obyvateľov v 1 RD 
	 4
	     
	
	
	Počet obyvateľov v RD spolu
	           488

	Spolu počet BD
	   2
	Počet obyvateľov v BD č.1

na jednom NP
	 8
	      2
	 4
	  8
	Počet obyvateľov v BD č.1
	    32

	
	
	Počet obyvateľov v BD č.2

na jednom NP
	12
	      3
	 4
	  12
	Počet obyvateľov v BD č.2
	    48



	SPOLU objektov na bývanie
	124
	Spolu počet nový 

obyvateľov
	
	
	
	
	
	  568


- Počet obyvateľov na 1 bytovú jednotku je v priemere 4 ľudia.

- Počet bytov na jednom nadzemnom podlaží v BD č.1 sú  2 byty. Bytový dom č.1 má 4 nadzemné podlažia. Spolu sa v ňom nachádza 8 bytov.

- Počet bytov na jednom nadzemnom podlaží v BD č.2. sú 3 byty. Bytový dom č.2 má 4 nadzemné podlažia. Spolu sa v ňom nachádza 12 bytov.

	Cesty asfaltové 
	12070
	m²

	Cestičky dláždené - park
	2724
	m²

	Korčuliarska dráha
	1846
	m²

	Parkoviská 
	1700
	m²

	Podzemné garáže
	873
	m²

	Existujúce cesty
	7720
	m²

	Plochy zastavané existujúcimi objektmi
	 444
	m²

	Plochy zastavané navrhovanými objektmi
	17414
	m²

	Chodníky
	8913
	m²

	Plochy spevnené, dláždené
	             28917
	m²

	Zeleň nízka - parková
	14558
	m²

	Zeleň vysoká
	19760
	m²

	Role – pod nadzemným ele. vedením
	3538
	m²

	Športoviská
	19764
	m²

	Vodné plochy a toky existujúce (kanál so sezónnou vodou)
	6494
	m²

	Vodné plochy navrhované ( fontána, picia fontánka)
	194
	m²

	
	
	

	Parkoviská nadzemné 
	68
	státí

	Parkoviská podzemné 
	36
	státí

	Spolu parkoviská
	104 
	státí

	
	
	

	Plochy prenajímateľných priestorov K - OV
	1518x4NP
	6072m²

	Plochy pozemkov RD 
	65812
	m³

	
	
	

	Riešené územie
	164605,3
	m²


Plošné výmery navrhovaných parciel RD

	Plochy navrhovaných parciel RD v m²
	Počet parciel 

	300 - 500
	47

	500 - 600
	18

	600 - 800
	30

	800 - 1000
	16

	1000 a viac
	11


Spolu stavebných parciel pre RD a BD je 122.

Spolu stavebných parciel pre rôzne účely je 131.

Koeficienty zastavanosti a percentuálne podiely  plôch podľa regulačných celkov

	Číslo regulač. bloku podľa UŠ
	Počet objektov v regulač. bloku
	Plocha bilanc. územia

m2
	Plocha zastav.

územia

m2
	Koef. zastav.


	Plocha verejnej zelene

m2
	Podiel 

verej.

zelene

(%)
	Podiel spev.

plôch

(%)
	Podiel

zelene záhrad RD

(%)
	Podiel zast.

plôch

(%)

	L1
	85
	62845,3
	10012
	KZ=0,15
	5828
	9,2
	21
	44,67
	25,13

	L2
	00
	21396,7
	0
	KZ=0,00
	12099
	56,5
	21,24
	22,26
	0

	L3
	24
	21317,2
	3344
	KZ=0,15
	2235
	10,48
	17,6
	56,24
	15,68

	L4
	27
	45297,2
	4497
	KZ=0,15
	2824
	6,23
	14,1
	16,1
	9,92

	L5
	0
	13748,9
	0
	KZ=0,00
	13185
	95,8
	4
	0
	0

	Celé bilanc. územie

 L
	136
	164605,3
	17853
	Kz=0,1
	36171
	21,9
	17,56
	50.26
	10.8


Bilancie spevnených plôch podľa regulačných celkov

	Číslo regulačného bloku podľa UŠ
	Spevnené plochy v m2

	L1
	13636,97

	L2
	4545

	L3
	3758,4

	L4
	6413,63

	L5
	563

	spolu
	28917,00


Regulačný blok L1

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	2
	4

	Rodinné domy – RD - návrh
	54
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	25
	2+1

	Nekomerčné OV - kostol
	1
	

	Komerčná OV
	1
	3+1

	RD - existujúci
	1
	1+1

	OV – existujúca – pôvodná ZŠ
	1
	1+1

	
	

	Spolu objekty - návrh
	83

	Spolu objekty - existujúce
	2

	Spolu objekty
	8


Regulačný blok L2

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	0
	0

	Radová zástavba RD - návrh
	0
	0

	Nekomerčné OV 
	0
	

	Komerčná OV
	0
	0

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca 
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	0

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	0


Regulačný blok L3

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	13
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	6
	2+1

	Remeselné RD - návrh
	4
	2+1

	Nekomerčné OV
	0
	0

	Komerčná OV
	1
	3+1

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca  
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	24

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	24


Regulačný blok L4

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	16
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	4
	2+1

	Nekomerčné OV - škola
	4
	4

	Komerčná OV
	3
	4

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	27

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	27


Regulačný blok L5

	Typ objektu
	počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	0
	0

	Radová zástavba RD - návrh
	0
	0

	Nekomerčné OV 
	0
	

	Komerčná OV
	0
	0

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca 
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	0

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	0


Celkový počet objektov v bilancovanom území  136. Z toho existujúce objekty sú 2. Urbanistická štúdia navrhuje celkom 134 objektov s rôznou funkčnou náplňou. Pozemok je rozparcelovaný na 131 stavebných parciel.

2.5.12  Zoznam podmieňujúcich investícií podľa etapy realizácie

1. Hrubé terénne úpravy a hlavné rozvody inžinierskych sietí

2. Spevnené plochy a komunikácie, zeleň, hlavné pešie komunikácie so vzájomným prepojením oboch častí obce, prípojky IS

Časový harmonogram

rok 2014 – kompletná realizácia technickej infraštruktúry, spevnených plôch

rok 2020 – dobudovať celý súbor Pod Mokraďou
2.5.13  Variantný návrh
2.5.13.1  Urbanisticko – architektonické riešenie
Urbanisticko – architektonické riešenie variantného návrhu  je založené na kompaktnejšej hmotovo - priestorovej štruktúre. To znamená , že vo väčšej miere navrhuje bytové domy ako v pôvodnom riešení štúdie a parcely pozemkov majú menej štvorcových metrov. Ponúka iné variácie objektov a ich následné usporiadanie do priestoru. Zaoberá sa výškovou a hmotovou diferenciáciou v kontaktnej blízkosti s hranicou existujúcej dediny Pravenec. Vkladá do usporiadania komunikácii a ich hierarchie vlastný poriadok a nové priestorové prvky. 
Od pôvodnej základnej školy zakladá novú ulicu, ktorá svojou šírkou a stvárnením (zelený ostrovček s líniovou vysokou zeleňou medzi jazdným pruhmi) jasne definuje hierarchiu v celej komunikačnej sieti. Svojim smerovaní z navrhovaného námestia naprieč predurčuje priestor vo východnej časti, za hranicou riešeného územia k ďalšiemu potenciálnemu rozvoju vidieckeho osídlenia. 

2.5.13.2  Urbanistická ekonómia

Bilancie navrhovaných  a existujúcich objektov

	Druh vybavenosti - NÁVRH
	Počet

objektov 
	NP
	Druh vybavenosti - EXISTUJÚCI
	Počet 
	NP

	RD – samostatne stojace
	 81
	    2+1
	RD – samostatne stojace
	 01
	1+1

	RD – radová zástavba
	16
	    2+1
	Pôvodná ZŠ
	01
	1+1

	Bytové domy
	17
	4

	Občiansky vybavenosť
	04
	4

3+1


Predpokladaný počet obyvateľov v riešenom území  

	
	
	Počet obyv./ 1 bytovú jednotku v RD
	4/1
	Počet bytov na jednom NP 
	Počet NP
	Počet bytov v BD
	
	

	Spolu počet RD
	             97
	Počet obyvateľov v 1 RD 
	 4
	     
	 1
	
	Počet obyvateľov v RD spolu
	           388

	Spolu počet BD
	   17
	Počet obyvateľov v BD 

na jednom NP
	 4
	      1
	 4
	  4
	Počet obyvateľov v BD 
	    272

	SPOLU objektov na bývanie
	124
	Spolu počet nový 

obyvateľov
	
	
	
	
	
	  660


- Počet obyvateľov na 1 bytovú jednotku je v priemere 4 ľudia.

- Počet bytov na jednom nadzemnom podlaží v BD je1 byt. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia. Spolu sa v ňom nachádza 4 byty. To znamená že na jeden bytový dom pripadá 16 ľudí.  

.

Plošné výmery navrhovaných parciel RD

	Plochy navrhovaných parciel RD v m²
	Počet parciel 

	300 - 500
	36

	500 - 600
	20

	600 - 800
	34

	800 - 1000
	12

	1000 a viac
	13


Spolu stavebných parciel pre RD a BD je 115.

Spolu stavebných parciel na rôzne účely je 116.

Koeficienty zastavanosti  

	Číslo regulač. bloku podľa UŠ
	Počet objektov v regulač. bloku
	Plocha bilanc. územia

m2
	Plocha zastav.

územia

m2
	Koef. zastav.



	L1
	75
	62845,3
	8900
	KZ=0,14

	L2
	8
	21396,7
	900
	KZ=0,04

	L3
	20
	21317,2
	2000
	KZ=0,09

	L4
	17
	45297,2
	2833
	KZ=0,06

	L5
	0
	13748,9
	0
	KZ=0,00

	Celé bilanc. územie

 L
	120
	164605,3
	16633
	Kz=0,08


Regulačný blok L1

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	15
	4

	Rodinné domy – RD - návrh
	43
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	14
	

	OV
	1
	3+1

	RD - existujúci
	1
	1+1

	OV – existujúca – pôvodná ZŠ
	1
	1+1

	
	

	Spolu objekty - návrh
	73

	Spolu objekty - existujúce
	2

	Spolu objekty
	75


Regulačný blok L2

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	6
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	2
	2+1

	OV
	0
	0

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca 
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	8

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	8


Regulačný blok L3

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	20
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	0
	0

	OV
	0
	0

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca  
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	20

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	20


Regulačný blok L4

	Typ objektu
	Počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	2
	4

	Rodinné domy – RD - návrh
	12
	2+1

	Radová zástavba RD - návrh
	0
	0

	OV
	3
	4

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	17

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	17


Regulačný blok L5

	Typ objektu
	počet objektov
	Počet NP

	Bytové domy – BD - návrh
	0
	0

	Rodinné domy – RD - návrh
	0
	0

	Radová zástavba RD - návrh
	0
	0

	OV
	0
	0

	RD - existujúci
	0
	0

	OV – existujúca 
	0
	0

	
	

	Spolu objekty - návrh
	0

	Spolu objekty - existujúce
	0

	Spolu objekty
	0


Celkový počet objektov v bilancovanom území je 120. Z toho existujúce objekty sú 2. Variantná urbanistická štúdia navrhuje celkom 118 objektov s rôznou funkčnou náplňou. Riešené územie je rozparcelovaný na 116 stavebných parciel.

Variantný návrh urbanistickej štúdie zakladá v riešenom území významnejšie rozvojové osi. Okolo pôvodnej základnej školy navrhuje centrálny priestor, ktorý by slúžil ako hlavný spoločenský priestor pre celú obec a tak by spoločensky spájal aj obe vzdialené jej časti. Námestie je z dopravného hľadiska obslúžené po jeho obvode a križovatky rieši dopravnými kruhovými križovatkami, v strede ktorých je vždy umiestnená fontána.
Hlavná obytná ulica vedie zo stredu námestia priečne cez riešené územie, smerom k jeho východnej hranici. Svojou veľkosťou a dimenziou práve v tomto bode napojenie ponúka rozvoj možnej budúcej zástavby. Po oboch stranách uličného priestoru sú komponované bytové domy. Vzhľadom na šírku ulice sú to BD so 4NP, z dôvodu zachovania vhodnej proporcie uličného prierezu.

Existujúca technická infraštruktúra aj v tomto prípade silne ovplyvňuje koncepciu, priestorové usporiadania a aj možný počet a rozmiestnenie navrhovaných objektov. Elektrické vedenie vizuálne predeľuje zástavbu v polovici riešeného územia. V koridore ochranného pásma existujúceho vodovodu je navrhnutá pešia  a cyklistická komunikácia, lemovaná stromovou alejou. 

V severnej časti je navrhnutá zhustená zástavba tvorená z objektov BD a občianskej vybavenosti. Uzlový priestor, okolo ktorého je zástavba kompaktnejšia je druhým dôležitým napájacím bodom do územia zo smeru Prievidza.

2.5.13.3  Porovnanie oboch riešení
Koeficienty zastavanosti a počet navrhovaných objektov



        Urbanistický návrh

   Urbanistický návrh – variant 2.

	Číslo regulač. bloku podľa UŠ
	Plocha bilanc. územia

m2
	Počet objektov v regulač. bloku
	Plocha zastav.

územia

m2
	Koef. zastav
	Počet objektov v regulač. bloku
	Plocha zastav.

územia

m2
	Koef. zastav.



	L1
	62845,3
	85
	10012
	KZ=0,15
	75
	8900
	KZ=0,14

	L2
	21396,7
	00
	0
	KZ=0,00
	8
	900
	KZ=0,04

	L3
	21317,2
	24
	3344
	KZ=0,15
	20
	2000
	KZ=0,09

	L4
	45297,2
	27
	4497
	KZ=0,15
	17
	2833
	KZ=0,06

	L5
	13748,9
	0
	0
	KZ=0,00
	0
	0
	KZ=0,00

	Celé bilanc. územie

 L
	164605,3
	136
	17853
	Kz=0,1
	120
	16633
	Kz=0,08


Plošné výmery navrhovaných parciel 

	Plochy navrhovaných parciel RD v m²
	Počet parciel

v urban. návrhu 
	Počet parciel

v urban. návrhu variant 2.

	300 - 500
	47
	36

	500 - 600
	18
	20

	600 - 800
	30
	34

	800 - 1000
	16
	12

	1000 a viac
	11
	13

	Spolu stavebných parciel pre RD a BD
	122
	115

	Spolu stavebných parciel
	131
	116


Predpokladaný počet obyvateľov v riešenom území pre urban. návrha  a a variantené riešenie 

	
	Urban. návrh 1
	Urban. návrh 2
	
	Urban. návrh 1
	Urban. návrh 2

	Spolu počet RD
	122
	   97
	Počet obyvateľov v RD spolu
	           488
	           388

	Spolu počet BD
	2
	   17
	Počet obyvateľov v BD 
	            80
	            272

	SPOLU objektov na bývanie
	124
	114
	Spolu počet nový 

obyvateľov
	 568
	  660


Zhodnotenie návrhov z hľadiska urbanistickej ekonómie

Pri porovnaní hodnôt, ktoré vyšli z urbanistickej kompozície oboch návrhov vychádza, že urbanistický návrh, ktorý je rozpracovaný ako hlavný je z hľadiska ekonomického efektívnejší. Koeficient zastavanosti má hodnotu 0,1 je vyšší ako u variantu 2, ktorého hodnota je 0.08.
 Na základe porovnaných hodnôt ďalej vychádza, že hlavný urbanistický návrh ma väčšie množstvo stavebný parciel. Konkrétne je to 131. A navrhovaných objektov v bilancovanom území predstavuje 134.Samotné stavebné parcely sú svojimi rozmermi väčšie ako stavebné parcely variantného návrhu. Preto poskytujú aj väčší komfort svojim budúcim vlastníkom.


Hodnoty, ktorými variantný návrh 2 prevyšuje hlavný urbanistický návrh sú v počte predpokladaných nových obyvateľov na riešenom území. Konkrétne variant 2. počíta s 660 obyvateľmi a hlavný návrh berie do úvahy približne 568.

Vyšší počet obyvateľov vo variantnom návrhu 2 je spôsobený navrhovanými bytovými domami, ktoré lemujú hlavnú Ulicu vychádzajúcu z námestia. Typy objektov ktoré sú zvolené zvyšujú hustotu obyvateľstva na tomto území avšak ich vlastné parcely nepredstavujú veľké plochy pre osobné využívanie.
Urbanistickým návrhom 2. by sa v riešenom území zvýšila hustota, avšak zmenil by sa charakter dediny. Urbanistický návrh 2 vnáša do riešeného územia iné priestorové hodnoty. Ponúka však iný náhľad na riešenie danej problematiky a vytvára nové verejné priestory s osobitým charakterom, ktoré by sa do vzdialenej  budúcnosti mohli stať charakteristické pre dedinu. 


Podrobne riešený hlavný návrh vychádza z ekonomického hľadiska vhodnejší. Svojim rozmiestnení stavieb, členením stavebných pozemkov a návrhom rôznej druhovosti objektov ponúka v riešenom území dostatočnú rozmanitosť pre orientáciu aj hľadanú priestorovú identitu. 

Rozmiestnenie komunikačnej siete a vytváranie verejných priestorov je založené na abstrakcií a priestorovej analýze existujúcich častí obce Pravenec – dedina  a aj časti Pravenec kolónia. Vybrané priestorové koncepty sú vybrané na základe charakteristickej priestorovej identite pôvodných, ale aj nových priestorovo zaujímavých častí osídlenia.


Návrh okrem objektov pre bývanie a občiansku vybavenosť rieši územie aj plochami rekreácie, oddychu a športového vyžitia ( skate park, trial bike park, inline korčuliarska dráha, ihriská pre pentanque, futbalové školské ihrisko, volejbalové ihriská, bežecká dráha, stolný tenis).

Navrhovaný park pomáha chrániť a izolovať od blízkej štátnej cesty I/64, ktorá v súčasnosti slúži ako jediné možné dopravné prepojenie dvoch častí obce. Celková koncepcia verejnej zelene dopĺňa plochy verejných priestorov a rieši aj existujúcu technickú infraštruktúru s ochrannými a bezpečnostnými pásmami, v ktorých nie je povolené stavať.

Urbanistický návrh sa zaoberá problematikou novej hmotovo – priestorovej štruktúry, ktorá by mala charakterovo zapadnúť a spojiť dve vzdialené časti obce Pravenec. Vytvárať priestory ktoré majú svoju vlastnú identitu, ale v komplexnom pohľade nie sú vytrhnuté z charakterovej štruktúry samotnej obce Pravenec.

ZÁVER


Podrobné riešenie jednotlivých profesných častí projektu bude vypracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Pre stavbu je potebné vypracovať  realizačný projekt, v ktorom budú vyšpecifikované materiály, konštrukcie a ich vlastnosti. Akékoľvek zmeny projektu je potrebné konzultovať so zodpovedným projektantom príslušnej profesie a odsúhlasiť s generálnym projektantom stavby. Všetky zmeny, vyplývajúce z pripomienok vo vyjadreniach jednotlivých orgánov a inštitúcií  k projektu pre stavebné konanie  budú zohľadnené a zapracované projekte pre realizáciu stavby. 

Projekt je súčasťou architektonického diela a podlieha zákonu o autorskom práve. Prezentované technické výkresy, textové časti a všetky podklady definujú dielo alebo jeho časť. Z toho titulu je uvedený podklad duševným majetkom autora a preto použiť, rozmnožovať a publikovať ho možno iba so súhlasom autora.










�)    § 94 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z.






__ AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská Bystrica ___
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		Kategória III.		8,0 m		12,0 m		16,0 m

		Poznámka		BP = bezpečnostné pásmo
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Sheet1

		Reg.blok		RD		BD		OV		k-IBV		k-HBV		OV		spotreba tepla						súčasný príkon teplo						spotreba plynu						potreba plynu

				počet		počet b.j.		m3		70		51		17		RD (GJ)		BD (GJ)		OV (GJ)		RD (kWh)		BD (kWh)		OV (kWh)		RD (t.m3/rok)		BD (t.m3/rok)		OV(t.m3/rok)		RD (m3/h)		BD (m3/h)		OV(m3/h)

		L1		79		16		3,200		GJ/r.		GJ/r		W/m3		5,530		808		3,200		830		56		54,400		163		24		94		92		6		6,044

		L2		0		0		0		11		4		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		L3		23		0		2,400		11		4		7		1,610		0		288		242		0		41		47		0		8		27		0		5

		L4		20		0		16,800		11		4		7		1,400		0		2,013		210		0		286		41		0		59		23		0		32

		L5		0		0		0		kW/h		kW/h		GJ/kW		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		SPOLU		122		16		5,530								8,540		808		5,501		1,281		56		54,726		251		24		162		142		6		6,081

		blok		počet		počet b.j.		m3		70		51		17		RD (GJ)		BD (GJ)		OV (GJ)		RD (kWh)		BD (kWh)		OV (kWh)		RD (t.m3/rok)		BD (t.m3/rok)		OV(t.m3/rok)		RD (m3/h)		BD (m3/h)		OV(m3/h)

														m3/h/kw

		RD		rodinné domy

		BD		bytové domy

		OV		občianska vybavenosť
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		Reg.blok		RD		BD		OV		k-IBV		k-HBV		OV		spotreba tepla						súčasný príkon teplo						spotreba plynu						potreba plynu

				počet		počet b.j.		m3		70		51		17		RD (GJ)		BD (GJ)		OV (GJ)		RD (kWh)		BD (kWh)		OV (kWh)		RD (t.m3/rok)		BD (t.m3/rok)		OV(t.m3/rok)		RD (m3/h)		BD (m3/h)		OV(m3/h)

		L1		79		16		3,200		GJ/r.		GJ/r		W/m3		5,530		808		3,200		830		56		54,400		163		24		94		92		6		6,044

		L2		0		0		0		11		4		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		L3		23		0		2,400		11		4		7		1,610		0		288		242		0		41		47		0		8		27		0		5

		L4		20		0		16,800		11		4		7		1,400		0		2,013		210		0		286		41		0		59		23		0		32

		L5		0		0		0		kW/h		kW/h		GJ/kW		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		SPOLU		122		16		5,530								8,540		808		5,501		1,281		56		54,726		251		24		162		142		6		6,081

		blok		počet		počet b.j.		m3		70		51		17		RD (GJ)		BD (GJ)		OV (GJ)		RD (kWh)		BD (kWh)		OV (kWh)		RD (t.m3/rok)		BD (t.m3/rok)		OV(t.m3/rok)		RD (m3/h)		BD (m3/h)		OV(m3/h)

														m3/h/kw

		RD		rodinné domy

		BD		bytové domy

		OV		občianska vybavenosť






